Odp. Na pytanie 1

Rejestrator ma posiadać fizycznie dwa porty przeznaczone do podłączenia urządzeń faksowych oraz posiadać warunki do rozbudowy w przyszłości o funkcjonalność wizualizacji faksów - zainstalowania niezbędnego oprogramowania.

Odp. Na pytanie 2

Konstrukcja rejestratora ma umożliwić wyposażenie urządzenia w redundantny zasilacz - zastosowanie takiego zasilacza w przyszłości.

Odp. Na pytanie 3

Dostarczony rejestrator ma umożliwiać poprzez udostępnienie warunków do rozbudowy funkcjonalność sprzętowo-programową "mirroru" dysku w tej samej obudowie urządzenia w przyszłości.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

Wydział Teleinformatyki

asp.sztab. Janusz NOWACKI

Kierownik Sekcji I WTI KSP