Nazwa i adres Zamawiającego**:** Załącznik nr 1

**KOMENDA STOŁECZNA POLICJI**

**ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | **Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych drzwi przesuwnych, zamontowanych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie.** |

Wspólny Słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

**50710000-5** - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji

budynkowych

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia

Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych drzwi przesuwnych zamontowanych w **obiekcie Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przy   
ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie.**

1. Zakres przedmiotu zamówienia.
2. Przeglądy gwarancyjne drzwi przesuwnych zamontowanych w obiekcie Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRP W-wa II ul. Malczewskiego 3/5/7 | drzwi przesuwne | 1szt. | drzwi - f. Agraplast,  napęd drzwi -EconoMaster produkcji GU-Polska | 2 razy w roku |

1. Wymagania dotyczące przeglądów gwarancyjnych.

1. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych powinno się odbywać się w

oparciu o DTR - ki, instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz inne dokumenty wydane przez producentów urządzeń. Zakres przeglądu gwarancyjnego powinien uwzględniać wszystkie czynności serwisowe przewidziane przez producenta do wykonania w ramach przeglądu gwarancyjnego w tym nw. czynności:

1. Kontrola wizualna, regulacja (mechaniczna i / lub elektroniczna) i czyszczenie urządzeń peryferyjnych w automacie tj. radary ruchu, fotokomórki bezpieczeństwa, radary z kurtyną podczerwieni itp..
2. Kontrola poprawności działania i regulacja funkcji i elementów systemu awaryjnego otwarcia drzwi.
3. Kontrola i regulacja geometrii skrzydeł, całego toru jezdnego automatyki oraz czyszczenie toru jezdnego bez demontażu.
4. Kontrola funkcji i elementów bezpieczeństwa tj. fotokomórki bezp.: kurtyna podczerwieni, otwieranie się drzwi po napotkaniu przeszkody ,siły docisku, prędkości otwierania i zamykania skrzydeł, czas otwarcia.
5. Sprawdzenie poprawności działania całego systemu i elementów jezdnych i napędu.

Sporz.:

1. Barbara Topolnicka - WIR
2. Katarzyna Arent - WIR