[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	6.5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  NIP 779-23-93-070, REGON 301749386, KRS 0000386710  
afn=ul.Franciszka Lubeckiego 2 60-348 Poznań, tel/fax 48 061 66 21 140  www.demiurg.com.pl, biuro@demiurg.com.pl
nb=BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POLICJI W PRAŻMOWIE
ab=Ul. Fryderyka Ryxa 74
ni=Komenda Stołeczna Policji 
ai=ul. Nowolipie 2; 00-150 Warszawa
br=Elektryczna 
nk=Adam Szulc	
dt=24.09.2018	0
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
pcn=Analiza własna, Sekocenbud 3 kw. 2018r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU131013101. Dane ogólne:1310Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów budowy obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1131013102. Dane techniczne:13101310Budynek hali sportowej1310Powierzchnia zabudowy:09772,9 m21310Kubatura brutto:097573,92m31310Powierzchnia użytkowa:091 375,3 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)0911,80x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09213101310Łącznik  hali sportowej z  zadaszonym kortem1310Powierzchnia zabudowy:0973 m21310Kubatura brutto:09242m31310Powierzchnia użytkowa:0966,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)094,08x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310Zadaszenie kortu1310Powierzchnia zabudowy:09669,6 m21310Kubatura brutto:094992,24m31310Powierzchnia użytkowa:09669,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)098,25x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE  DO KOSZTORYSU  INWESTORSKIEGO131013101. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsięwzięcia:1310Budowa obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1.131013102. Branża: Konstr.-Budowlana, Instalacyjna, Drogowa131013103.  Zamawiający - nazwa , adres:131013101310Pomorski Uniwersytet Medyczny 1310ul. Rybaki 1131070-204 Szczecin1310131013104.   Podstawa opracowania: 1310- zlecenie Zamawiajacego.1310- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,1310specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 1310- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).1310- Projekt Budowlany.1310131013105. Podstawa ustalenia nakładów rzeczowych i czynników cenotwórczych: katalogi KNR, KNNR, analizy własne.13105.1  Stawka robocizny  -  17,0 zł / r-g.13105.2. Ceny materiałów:1310               - wg aktualnych cenników producentów materiałów, publikacji dostępnych na rynku lub dostawców z doliczeniem kosztów zakupu w wysokości 6,50 %13105.3. Ceny sprzętu technologicznego: 1310                - wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych lub publikacji dostępnych na rynku. 1310                - wg aktualnych publikacji dostępnych na rynku.13105.4  Zysk od R , S i KpR+S: 9,0 %13105.5. Wskaźniki kosztów pośrednich: 70,0 %

[ELEMENT 1]
na=Branża elektryczna - kod CPV 45311000-0
wa=0
kn=0	0	0
id=47523
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowywawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=59177
nu=1.1

[POZYCJA]
id=59178
pd=						1
mpn=1211
na=Demontaż złącza napowietrznego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja elektryczna zewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=59196
nu=1.2

[POZYCJA]
id=59197
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0103	2-01	0702-0103		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=83.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=83.5	1	47,20+5,0+19,30+12,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59200
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=83.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
krn=2
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=83.5	1	#p2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59205
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0104	2-01	0705-0104		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=83.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=83.5	1	#p2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=60001
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych YKY 3x2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=55.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=55.5	1	7,65+14,56+33,29						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59207
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-04	5-10	0103-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych YAKXS 4x16 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=85.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=85.2	1	22,40+10,80+52						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59363
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-04	5-10	0103-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych YAKXS 4x35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=52.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=52.2	1	26,70+25,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=60017
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych DVK50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	2*9,0+11,0+4,0						

[POZYCJA]
id=60023
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych DVR110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	3*7,0						

[POZYCJA]
id=59223
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy kabla elektrycznego ułożonego w ziemi taśmą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=83.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=83.5	1	#p2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59227
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0709-01	5-10	0709-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montąż słupów oświetleniowych w formie słupka h=1.0 m na fundamencie prefabrykowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59238
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0709-01	5-10	0709-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych h=5.0 m na fundamencie prefabrykowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	Z1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59249
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1005-06	5-10	1005-06		1
mpn=1211
na=Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oświetleniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	Z1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[POZYCJA]
id=59255
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0101-01	5	0101-01		1
mpn=1211
na=Montaż złącza kablowego ZK-2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_59255
ob=0
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[POZYCJA]
id=59261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnice/Tablice
wa=0
kn=0	0	0
id=51066
nu=1.3

[POZYCJA]
id=51067
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0103-03	5-14	0103-03		1
mpn=1211
na=Montaż rozdzielnic kompletnie wyposażonych - rozdzielnica RG z układem RZR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57995
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0103-03	5-14	0103-03		1
mpn=1211
na=Montaż rozdzielnic kompletnie wyposażonych - rozdzielnica UPS RUPS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51072
pd=TOR-PROJEKT wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-18 0501-01	5-18	0501-01		1
mpn=1211
na=Tablica kompletnie wyposażona - tablica kotłowni TK
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=tabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51203
pd=TOR-PROJEKT wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-18 0501-01	5-18	0501-01		1
mpn=1211
na=Tablica kompletnie wyposażona - tablica serwerowni TS
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=tabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Wlz
wa=0
kn=0	0	0
id=47547
nu=1.4

[POZYCJA]
id=59995
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-17	AT-13	0104-17		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu - wejście do budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=59999
pd=ATHENASOFT wyd.I 2006	KNR	AT-21 0104-01	AT-21	0104-01		1
mpn=_1211
na=Przeciąganie kabli przez przepusty - 1 kabel
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=przepust	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=59989
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych DVR110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=8.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=8.55	1	3*2,85						

-[POZYCJA]
id=51213
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-12	5	1207-12		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur windurowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_51213
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

-[POZYCJA]
id=51215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_51215
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

-[POZYCJA]
id=51217
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych  DVR110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_51217
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[POZYCJA]
id=56744
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0111-01	5-08	0111-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=784
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=784	1	784						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59303
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDY 5x10 mm2 - zasilanie RUPS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59307
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej  - 5x LgY 1 x 16 mm2 - zasilanie UPS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59311
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm2 - zasilanie UPS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59319
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm2 - zasilanie TK
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59327
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YKY 3x2,5 mm2 - skrzynka teletechn.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59335
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 mm2 - zasilanie CW, WD1, WD2, JZ,, oświetlenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=480
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	480						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59343
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 4x1.5 mm2 - zasilanie oświetlenie awaryjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=245
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=245	1	245						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59339
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 mm2 - zasilanie gniazda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=406
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=406	1	406						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59379
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x4 mm2 - zasilanie SD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59383
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x2 mm2 - zasilanie CSW, ZS, CKD, ZKD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=174
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=174	1	174						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59267
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-03	5-08	0212-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - HDGs 4x1,5 - zasilanie PWP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51233
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż przejść ppoż dla przewodów elektrycznych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=47553
nu=1.5

[POZYCJA]
id=51237
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-03	5	1201-03		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=51241
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=51245
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
na=Korytka przykręcane do gotowych otworów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=25.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=25.5	1	25,50						

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie podstawowe
wa=0
kn=0	0	0
id=54389
nu=1.6

[POZYCJA]
id=54390
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09	5-08	0502-09		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=88
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	#p43+#p44+#p45+#p46+#p47						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54394
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa przeznaczona do sufitów modułowych, materiał z którego został wykonany korpus to abs, klosz typu Opal, kolor biały,  min. żywotność (L70B50) - 50 000h, max. moc oprawy 24W,  strumień oprawy 3300lm, temp. barwowa 3000K,  Ra min. 80, wymiary oprawy 595/595/66mm, IP44/20, IK07 - A1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=33
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57947
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa przemysłowa, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo,kolor szary, min. żywotność (L70B50) - 74 000h, max. moc oprawy 29 W,strumień oprawy 4200lm, temp. barwowa 3000K,  Ra min. 80, wymiary oprawy 1152/85/80mm, IP66, IK09  - B1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57942
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa przemysłowa, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo,kolor szary, min. żywotność (L70B50) - 74 000h, max. moc oprawy 29 W,strumień oprawy 4000lm, temp. barwowa 3000K,  Ra min. 80, wymiary oprawy 660/100/100mm, IP66, IK09 - B2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	p1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57952
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biały, klosz typu OPAL, min. żywotność L70B50 - 50 000h, max. moc oprawy 18W, strumień oprawy 1400lm, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy  ?234/67mm, IP40, rodzaj montażu oprawy: podtynkowy  - C1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57957
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa typu downlight obudowa z aluminium, kolor oprawy biały, klosz typu OPAL, min. żywotność L70B50 - 50 000h, max. moc oprawy 18W, strumień oprawy 1400lm, temperatura barwowa 3000K, Ra min. 80, wymiary oprawy  ?234/67mm, IP40, rodzaj montażu oprawy: podtynkowy  - C2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie awaryjne
wa=0
kn=0	0	0
id=54439
nu=1.7

[POZYCJA]
id=54440
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09	5-08	0502-09		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=821
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=821	1	#p49+#p50+#p51+#p52+402+403						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54444
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna przeznaczona do oświetlenia zakończenia drogi ewakuacyjnej, obudowa prostokątna z białego poliwęglanu, źródło światła: dioda power LED 2W, strumień świetlny oprawy: 209lm, wymiary oprawy: 269/144/40 mm, IP65, czas pracy 1h, montowana natynkowo, COLD: zakres temperatur pracy ciągłej: -15°C ÷ 40°C - X1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57982
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna przeznaczona do oświetlenia przestrzeni otwartych/ stref wysokiego ryzyka, obudowa z białego poliwęglanu, źródło światła: dioda power LED 2W, strumień świetlny: 218lm, wymiary: 269/144/40 mm, czas pracy 1h, montowana natynkowo, IP65 - X2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57962
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna przeznaczona do oświetlenia przestrzeni otwartych, obudowa okrągła z białego poliwęglanu, źródło światła: dioda power LED 2W, strumień świetlny oprawy: 245lm, wymiary oprawy: ?170/66,5 mm, czas pracy 1h, IP65, montaż natynkowy/podtynkowy - Q8
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57967
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna przeznaczona do oświetlenia drogi ewakuacyjnej, obudowa okrągła z białego poliwęglanu, źródło światła: dioda power LED 2W, strumień świetlny oprawy: 215lm, wymiary oprawy: ? 170/66,5 mm, czas pracy 1h,  IP65, montaż natynkowy/podtynkowy - Q11
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57972
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa ewakuacyjna przeznaczona do wyznaczenia kierunku ewakuacji, obudowa prostokątna z białego poliwęglanu, źródło światła 1W, luminancja oprawy >300cd/m2, wymiary oprawy: 250/194/70 mm, czas pracy 1h, IP20 - Y1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57977
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa ewakuacyjna przeznaczona do wyznaczenia kierunku ewakuacji, obudowa prostokątna z białego poliwęglanu, źródło światła 2W, luminancja oprawy >200cd/m2, wymiary oprawy: 269/144/40 mm, czas pracy 1h, IP65 - Y2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Osprzęt
wa=0
kn=0	0	0
id=54479
nu=1.8

[POZYCJA]
id=54480
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=93
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	#p57+#p58+#p59+#p61+#p63+#p64+#p65+#p66						

[POZYCJA]
id=54482
pd=	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=93
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	#p55						

[POZYCJA]
id=54486
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-07	5-08	0307-07		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57987
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-07	5-08	0307-07		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54490
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-07	5-08	0307-07		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - WYŁĄCZNIK PODWÓJNY IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	p0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[POZYCJA]
id=54502
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-07	5-08	0307-07		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_54502
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57991
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-07	5-08	0307-07		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	p0					
wo=1	1	1	p1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54510
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - Czujnik obecności - 360ST
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	p0					

[POZYCJA]
id=54513
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - PRZYCISK
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9	p0					

[POZYCJA]
id=54517
pd=	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=42
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[POZYCJA]
id=59295
pd=	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - GNIAZDO WTYKOWE DATA Z KLUCZEM 2P+Z 16A 230V IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=59299
pd=	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 2P+Z 230V/16A IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	p0					
wo=1	1	1	p1					

[POZYCJA]
id=59279
pd=	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża puszki podłogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=54533
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik główny ppoż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=47548
nu=1.9

[POZYCJA]
id=54377
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie działania wyłącznika ppoż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=54379
pd=	KNNR	5 13 4-05	5 13	4-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=54381
pd=	KNNR	5 13 4-06	5 13	4-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=92
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92						

[POZYCJA]
id=54383
pd=	KNNR	5 13 3-01	5 13	3-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=24
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=54385
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNP	018 1301-0100	 018	1301-01	00	1
na=Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=54387
pd=	KNR	13-2  0402-0	13-2	 0402-0		1
na=Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja uziemiająca
wa=0
kn=0	0	0
id=54579
nu=1.10

[POZYCJA]
id=54580
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0602-15	5-08	0602-15		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=135.32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=135.32	1	78,04+1,20+2,70+0,70+20,09*2+10,90+1,0+0,60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54585
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0607-01	9	0607-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównania potencjałów (miejscowa szyna uziemiająca)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=54589
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0607-01	9	0607-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=54593
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-07	5-08	0617-07		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - pręt o śr. 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54596
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-01	5-08	0617-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54599
pd=		KNP 18-13 18131346010100		KNP 18-13 18131346010100		0
na=Pomiar szyn uziemiających
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=54537
nu=1.11

[POZYCJA]
id=54538
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0622-05	5-08	0622-05		1
mpn=_1211
na=Montaż masztów odgromowych na podstawie betonowej h=1.0m na dachu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=57924
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0622-05	5-08	0622-05		1
mpn=_1211
na=Montaż masztów odgromowych na podstawie betonowej h=1.5m na dachu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=54546
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0606-01	5-08	0606-01		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=24.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	4,10*6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54550
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0111-04	5-08	0111-04		1
mpn=_1211
na=Rury osłonowe układane w ciągach na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=86.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=86.9	1	11+22,80+2,55*2+18,0+2,70*2+4,10*6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57932
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-02	5-08	0101-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=24.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	4,10*6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57928
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=24.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	4,10*6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57937
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0607-09	5-08	0607-09		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z wykonaniem otworu ręcznie -  drut stalowy ocynkowany fi 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=24.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	4,10*6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54568
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej w puszce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54572
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-11	5-08	0617-11		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na dachu - pręt o śr. 8mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59682
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0614-01	5-08	0614-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54575
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-03	4-03	1205-03		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=54577
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-04	4-03	1205-04		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[SUMA KONTROLNA]
6eae15 cafa539f87d1132a51b607f92