[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	6.5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  NIP 779-23-93-070, REGON 301749386, KRS 0000386710  
afn=ul.Franciszka Lubeckiego 2 60-348 Poznań, tel/fax 48 061 66 21 140  www.demiurg.com.pl, biuro@demiurg.com.pl
nb=BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POLICJI W PRAŻMOWIE - GARAŻ
ab=Ul. Fryderyka Ryxa 74
ni=Komenda Stołeczna Policji 
ai=ul. Nowolipie 2; 00-150 Warszawa
br=Elektryczna 
nk=Adam Szulc	
dt=24.09.2018	0
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
pcn=Analiza własna, Sekocenbud 3 kw. 2018r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU131013101. Dane ogólne:1310Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów budowy obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1131013102. Dane techniczne:13101310Budynek hali sportowej1310Powierzchnia zabudowy:09772,9 m21310Kubatura brutto:097573,92m31310Powierzchnia użytkowa:091 375,3 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)0911,80x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09213101310Łącznik  hali sportowej z  zadaszonym kortem1310Powierzchnia zabudowy:0973 m21310Kubatura brutto:09242m31310Powierzchnia użytkowa:0966,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)094,08x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310Zadaszenie kortu1310Powierzchnia zabudowy:09669,6 m21310Kubatura brutto:094992,24m31310Powierzchnia użytkowa:09669,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)098,25x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE  DO KOSZTORYSU  INWESTORSKIEGO131013101. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsięwzięcia:1310Budowa obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1.131013102. Branża: Konstr.-Budowlana, Instalacyjna, Drogowa131013103.  Zamawiający - nazwa , adres:131013101310Pomorski Uniwersytet Medyczny 1310ul. Rybaki 1131070-204 Szczecin1310131013104.   Podstawa opracowania: 1310- zlecenie Zamawiajacego.1310- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,1310specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 1310- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).1310- Projekt Budowlany.1310131013105. Podstawa ustalenia nakładów rzeczowych i czynników cenotwórczych: katalogi KNR, KNNR, analizy własne.13105.1  Stawka robocizny  -  17,0 zł / r-g.13105.2. Ceny materiałów:1310               - wg aktualnych cenników producentów materiałów, publikacji dostępnych na rynku lub dostawców z doliczeniem kosztów zakupu w wysokości 6,50 %13105.3. Ceny sprzętu technologicznego: 1310                - wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych lub publikacji dostępnych na rynku. 1310                - wg aktualnych publikacji dostępnych na rynku.13105.4  Zysk od R , S i KpR+S: 9,0 %13105.5. Wskaźniki kosztów pośrednich: 70,0 %

[ELEMENT 1]
na=Branża elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=47523
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnice/Tablice
wa=0
kn=0	0	0
id=51066
nu=1.1

[POZYCJA]
id=58004
pd=TOR-PROJEKT wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-18 0501-01	5-18	0501-01		1
mpn=1211
na=Tablica kompletnie wyposażona - tablica garażu TG
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=tabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Wlz
wa=0
kn=0	0	0
id=47547
nu=1.2

[POZYCJA]
id=59437
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-17	AT-13	0104-17		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu - wejście do budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59441
pd=ATHENASOFT wyd.I 2006	KNR	AT-21 0104-01	AT-21	0104-01		1
mpn=_1211
na=Przeciąganie kabli przez przepusty - 1 kabel
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=przepust	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59652
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych DVR110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.85	1	2,85						

[POZYCJA]
id=56744
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0111-01	5-08	0111-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=138
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	30+18+44+46						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59315
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YKY 5x6 mm2 - zasilanie TG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59323
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YKY 5x2,5 mm2 - zasilanie gniazd 400V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59335
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 mm2 - zasilanie CW, WD1, WD2, JZ,, oświetlenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59339
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 mm2 - zasilanie gniazda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59443
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0204-05	5-08	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody połączeń wyrównawczych przewodem LgY 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie podstawowe
wa=0
kn=0	0	0
id=54389
nu=1.3

[POZYCJA]
id=54390
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09	5-08	0502-09		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57947
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0506-01	5-08	0506-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa przemysłowa, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo,kolor szary, min. żywotność (L70B50) - 74 000h, max. moc oprawy 29 W,strumień oprawy 4200lm, temp. barwowa 3000K,  Ra min. 80, wymiary oprawy 1152/85/80mm, IP66, IK09  - B1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Osprzęt
wa=0
kn=0	0	0
id=54479
nu=1.4

[POZYCJA]
id=54480
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p16+#p17						

[POZYCJA]
id=54482
pd=	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p13						

[POZYCJA]
id=54510
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - Czujnik obecności - 360ST
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	G					

[POZYCJA]
id=59299
pd=	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 2P+Z 230V/16A IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	G					

[POZYCJA]
id=59283
pd=	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - GNIAZDO WTYKOWE 400V 3P+Z+N 16A IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	G					

[ELEMENT 2]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=47548
nu=1.5

[POZYCJA]
id=54379
pd=	KNNR	5 13 4-05	5 13	4-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=54381
pd=	KNNR	5 13 4-06	5 13	4-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=54383
pd=	KNNR	5 13 3-01	5 13	3-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=54385
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNP	018 1301-0100	 018	1301-01	00	1
na=Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=2
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59447
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59450
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja uziemiająca
wa=0
kn=0	0	0
id=54579
nu=1.6

[POZYCJA]
id=54580
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0602-15	5-08	0602-15		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54585
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0607-01	9	0607-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównania potencjałów (miejscowa szyna uziemiająca)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	G					

[POZYCJA]
id=54593
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-07	5-08	0617-07		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - pręt o śr. 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54596
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-01	5-08	0617-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54599
pd=		KNP 18-13 18131346010100		KNP 18-13 18131346010100		0
na=Pomiar szyn uziemiających
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	G					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=54537
nu=1.7

[POZYCJA]
id=54538
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0622-05	5-08	0622-05		1
mpn=_1211
na=Montaż masztów odgromowych na podstawie betonowej h=1.0m na dachu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	G					

[POZYCJA]
id=59453
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0601-15	5-08	0601-15		1
mpn=1211
na=Montaż wsporników przelotowych na dachu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54546
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0606-01	5-08	0606-01		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=17.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=17.55	1	8,25+4,65*2	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57932
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-02	5-08	0101-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	2,80*2	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57928
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	2,80*2	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57937
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0607-09	5-08	0607-09		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z wykonaniem otworu ręcznie -  drut stalowy ocynkowany fi 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	2,80*2	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54568
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej w puszce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54572
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-11	5-08	0617-11		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na dachu - pręt o śr. 8mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59550
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0614-01	5-08	0614-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2	G					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54575
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-03	4-03	1205-03		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	G					

[POZYCJA]
id=54577
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-04	4-03	1205-04		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STE-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	G					

[SUMA KONTROLNA]
5c237bbbee6ea06d90b66f2ac2d3 6cc