[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
nan=Kosztorys
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	2	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ	PRZEDMIAR
nb=Budowa nowej siedziby Policji w Prażmowie
ab=ul. Fryderyka Ryxa 74 05-505 Prażmów, działki nr 49/1, obręb 0021 Prażmów, powiat piaseczyński
ni=Komenda Stołeczna Policji
ai=ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
nk=mgr inż. Tomasz Rymarczyk	
dt=2018-09-19	0
cpv=45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
pcn=II kwartał 2018 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Montaż systemu telewizji dozorowej
wa=0
kn=0	0	0
id=202
nu=1

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		1
na=Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNR	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fiˇ23ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5ˇmm2 - U/FTP kat.6A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5ˇmm2 - F/UTP kat.6 żel.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2 - U/FTP kat.6A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNR	5-01 0602-11	5-01	0602-11		1
na=Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla do 30ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=172
pd=	TPSA	40 0501-07	40	0501-07		1
na=Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - F/UTP kat.6 żel.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=173
pd=	AT	14 0110-07	14	0110-07		1
na=Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=174
pd=	AT	14 0110-04	14	0110-04		1
na=Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=175
pd=	AT	14 0110-02	14	0110-02		1
na=Montaż wyposażenia szafy, płyta czołowa z prowadnicami kabla 19''/1U
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=176
pd=	AT	14 0108-01	14	0108-01		1
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=177
pd=	AT	14 0105-02	14	0105-02		1
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=178
pd=	AL	1 0404-0101	1	0404-01	01	1
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, liniowy izolator zwarć - analogia - ochrona przepięciowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=179
pd=	AT	15 0119-02	15	0119-02		1
na=Krosowanie, kabel krosowy miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=180
pd=	AL	1 0501-0201	1	0501-02	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=181
pd=	AL	1 0501-0201	1	0501-02	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=182
pd=	AL	1 0501-0101	1	0501-01	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=183
pd=	AL	1 0501-0101	1	0501-01	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=184
pd=	AL	1 0501-0301	1	0501-03	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=185
pd=	KNP	7 0224-01	7	0224-01		1
na=Wykonanie masztów antenowych z rur Fiˇ2-3", długość do 5ˇm - analogia - montaż słupa dla kamer
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=186
pd=	AL	1 0501-0201	1	0501-02	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU zewnętrzna - próby funkcjonowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=187
pd=	AL	1 0501-0201	1	0501-02	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU wewnętrzna - próby funkcjonowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=188
pd=	AL	1 0501-0301	1	0501-03	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, monitor TVU - próby funkcjonowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=189
pd=	AL	1 0503-0401	1	0503-04	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - próby funkcjonowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6		1.6
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=190
pd=	AT	14 0111-01	14	0111-01		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=191
pd=	AL	1 0506-0101	1	0506-01	01	1
na=Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[SUMA KONTROLNA]
9d5363ca3a7fae 6e11dcde2ef3f4eff