[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
nan=Kosztorys
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	2	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO	PRZEDMIAR
nb=Budowa nowej siedziby Policji w Prażmowie
ab=ul. Fryderyka Ryxa 74 05-505 Prażmów, działki nr 49/1, obręb 0021 Prażmów, powiat piaseczyński
ni=Komenda Stołeczna Policji
ai=ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
nk=mgr inż. Tomasz Rymarczyk	
dt=2018-09-19	0
cpv=45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
pcn=II kwartał 2018 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Montaż trasy kablowych
wa=0
kn=0	0	0
id=196
nu=1

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNR	4-03 1003-10	4-03	1003-10		1
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 100ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	4-01 0323-0301	4-01	0323-03	01	1
na=Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły - analogia - uszczelninie masą ppoż.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=35
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNR	5-08 0301-03	5-08	0301-03		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=70
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNR	5-08 0701-10	5-08	0701-10		1
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 5ˇkg, na ścianie, ilość mocowań 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=35
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
na=Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[ELEMENT 1]
na=Montaż sieci strukturalnej
wa=0
kn=0	0	0
id=198
nu=2

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		1
na=Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=625
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=625	1	625						

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNR	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fiˇ23ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=625
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=625	1	625						

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - U/FTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=625
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=625	1	625						

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al U/FTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=880
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=880	1	880						

[POZYCJA]
id=111
pd=	AT	14 0110-01	14	0110-01		1
na=Montaż szaf dystrybucyjnych stojących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=112
pd=	AT	14 0110-03	14	0110-03		1
na=Montaż wyposażenia szafy, panel wentylacyjny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=113
pd=	AT	14 0110-04	14	0110-04		1
na=Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=114
pd=	AT	14 0110-02	14	0110-02		1
na=Montaż wyposażenia szafy, płyta czołowa z prowadnicami kabla 19''/1U
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=115
pd=	AT	14 0108-01	14	0108-01		1
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=116
pd=	AT	14 0105-02	14	0105-02		1
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=117
pd=	AT	14 0111-01	14	0111-01		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=48
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[SUMA KONTROLNA]
fe4f 65f5c1036ee 3bc61f2553ca821