[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	6.5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  NIP 779-23-93-070, REGON 301749386, KRS 0000386710  
afn=ul.Franciszka Lubeckiego 2 60-348 Poznań, tel/fax 48 061 66 21 140  www.demiurg.com.pl, biuro@demiurg.com.pl
nb=BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POLICJI W PRAŻMOWIE - GARAŻ
ab=Ul. Fryderyka Ryxa 74
ni=Komenda Stołeczna Policji 
ai=ul. Nowolipie 2; 00-150 Warszawa
br=Sanitarna
nk=Adam Szulc	
dt=24.09.2018	0
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
cpv=45232460-4	Roboty sanitarne
pcn=Analiza własna, Sekocenbud 3 kw. 2018r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU131013101. Dane ogólne:1310Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów budowy obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1131013102. Dane techniczne:13101310Budynek hali sportowej1310Powierzchnia zabudowy:09772,9 m21310Kubatura brutto:097573,92m31310Powierzchnia użytkowa:091 375,3 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)0911,80x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09213101310Łącznik  hali sportowej z  zadaszonym kortem1310Powierzchnia zabudowy:0973 m21310Kubatura brutto:09242m31310Powierzchnia użytkowa:0966,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)094,08x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310Zadaszenie kortu1310Powierzchnia zabudowy:09669,6 m21310Kubatura brutto:094992,24m31310Powierzchnia użytkowa:09669,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)098,25x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE  DO KOSZTORYSU  INWESTORSKIEGO131013101. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsięwzięcia:1310Budowa obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1.131013102. Branża: Konstr.-Budowlana, Instalacyjna, Drogowa131013103.  Zamawiający - nazwa , adres:131013101310Pomorski Uniwersytet Medyczny 1310ul. Rybaki 1131070-204 Szczecin1310131013104.   Podstawa opracowania: 1310- zlecenie Zamawiajacego.1310- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,1310specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 1310- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).1310- Projekt Budowlany.1310131013105. Podstawa ustalenia nakładów rzeczowych i czynników cenotwórczych: katalogi KNR, KNNR, analizy własne.13105.1  Stawka robocizny  -  17,0 zł / r-g.13105.2. Ceny materiałów:1310               - wg aktualnych cenników producentów materiałów, publikacji dostępnych na rynku lub dostawców z doliczeniem kosztów zakupu w wysokości 6,50 %13105.3. Ceny sprzętu technologicznego: 1310                - wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych lub publikacji dostępnych na rynku. 1310                - wg aktualnych publikacji dostępnych na rynku.13105.4  Zysk od R , S i KpR+S: 9,0 %13105.5. Wskaźniki kosztów pośrednich: 70,0 %

[ELEMENT 1]
na=Branża sanitarna - Kod CPV 45332000-3
wa=0
kn=0	0	0
id=47522
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Odwodnienie liniowe garażu
wa=0
kn=0	0	0
id=59942
nu=1.1

[POZYCJA]
id=59943
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod odwodnienie liniowe betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1.305
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=1.305	1	(0,6*0,4-0,15*0,15)*6,0						

[POZYCJA]
id=59950
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2013	KNR	9-26 0105-04	9-26	0105-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia D400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja
wa=0
kn=0	0	0
id=59992
nu=1.2

[POZYCJA]
id=59993
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0157-01	7-24	0157-01		1
mpn=1211
na=Wentylator dachowy o max. wydajności 346 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59999
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.763
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.763	1	2,763						

[POZYCJA]
id=60008
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0114-01	0-34	0114-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.763
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.763	1	2,763						

[POZYCJA]
id=60020
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostaty kołowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[SUMA KONTROLNA]
80e0636439987c2e49b25f6826a6a6df