[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=4
op=1
opn=1	0	2	0	0	1	0	8	0	2.9	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	2	1
prn=2	2	5	3	4	0	6	0	1
own=0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  NIP 779-23-93-070, REGON 301749386, KRS 0000386710  
afn=ul.Franciszka Lubeckiego 2 60-348 Poznań, tel/fax 48 061 66 21 140  www.demiurg.com.pl, biuro@demiurg.com.pl
nb=BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POLICJI W PRAŻMOWIE
ab=Ul. Fryderyka Ryxa 74
ni=Komenda Stołeczna Policji 
ai=ul. Nowolipie 2; 00-150 Warszawa
br=Ogólnobudowlana
nk=Adam Szulc	
dt=24.09.2018	0
cpv=45216111-5	Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
pcn=Analiza własna, Sekocenbud 3 kw. 2018r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU131013101. Dane ogólne:1310Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów budowy obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1131013102. Dane techniczne:13101310Budynek hali sportowej1310Powierzchnia zabudowy:09772,9 m21310Kubatura brutto:097573,92m31310Powierzchnia użytkowa:091 375,3 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)0911,80x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09213101310Łącznik  hali sportowej z  zadaszonym kortem1310Powierzchnia zabudowy:0973 m21310Kubatura brutto:09242m31310Powierzchnia użytkowa:0966,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)094,08x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310Zadaszenie kortu1310Powierzchnia zabudowy:09669,6 m21310Kubatura brutto:094992,24m31310Powierzchnia użytkowa:09669,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)098,25x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE  DO KOSZTORYSU  INWESTORSKIEGO131013101. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsięwzięcia:1310Budowa obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1.131013102. Branża: Konstr.-Budowlana, Instalacyjna, Drogowa131013103.  Zamawiający - nazwa , adres:131013101310Pomorski Uniwersytet Medyczny 1310ul. Rybaki 1131070-204 Szczecin1310131013104.   Podstawa opracowania: 1310- zlecenie Zamawiajacego.1310- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,1310specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 1310- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).1310- Projekt Budowlany.1310131013105. Podstawa ustalenia nakładów rzeczowych i czynników cenotwórczych: katalogi KNR, KNNR, analizy własne.13105.1  Stawka robocizny  -  17,0 zł / r-g.13105.2. Ceny materiałów:1310               - wg aktualnych cenników producentów materiałów, publikacji dostępnych na rynku lub dostawców z doliczeniem kosztów zakupu w wysokości 6,50 %13105.3. Ceny sprzętu technologicznego: 1310                - wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych lub publikacji dostępnych na rynku. 1310                - wg aktualnych publikacji dostępnych na rynku.13105.4  Zysk od R , S i KpR+S: 9,0 %13105.5. Wskaźniki kosztów pośrednich: 70,0 %

[ELEMENT 1]
na=Branża budowlana - kod CPV 45216111-5
wa=0
kn=0	0	0
id=51691
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowywawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=56757
nu=1.1

[POZYCJA]
id=60011
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1144-02	4-03	1144-02		1
mpn=_1211
na=Odłączenie czynnych instalacji dochodzących do budynku.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=60013
pd=ORGBUD wyd.I 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-09 0422-04	2-09	0422-04		1
mpn=1211
na=Rozbiórka wiaty śmietnikowej z wywozem i utylizacją na legalnym składowisku odpadów.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=wiat.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58844
pd=						1
mpn=1211
na=Rozbiórka masztu stalowego wraz z fundamentem. Wywóz i utylizacja na legalnym składowisku odpadów.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59023
pd=						1
mpn=1211
na=Rozbiórka ogrodzenia wraz z fundamentem. Wywóz i utylizacja na legalnym składowisku odpadów.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58834
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-03 0801-04	2-31	0801-03	 0801-04	1
mpn=125:0:3009174,101211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 30 cm - płyta fundamentowa kontenerów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=130
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=58836
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:100966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	130*0,30						

[POZYCJA]
id=58833
pd=						1
mpn=1211
na=Demontaż kontenerów służących za budynek biurowy posterunku policji. Załadunek i wywóz z miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=8
jm=kont.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58845
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=288
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=58847
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-03	2-31	0813-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie krawężników/obrzeży  betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[ELEMENT 2]
na=Konstrukcja
wa=0
kn=0	0	0
id=56758
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=56759
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=56766
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0203-01	2-01	0203-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=302.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=203	1	14,0*29*0,50						
wo=99.54	1	0,50*142,20*1,40	pogł. dla ław					

[POZYCJA]
id=56770
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-01	2-01	0301-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) - pogłebienia ręczne przy wykopach mechanicznych - 2% wykopów mechanicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=6.051
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=6.051	1	#p10*0,02						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=56773
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=308.591
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=10
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=308.591	1	#p10+#p11						

[ELEMENT 3]
na=Elementy betonowe
wa=0
kn=0	0	0
id=56783
nu=1.2.2

[ELEMENT 4]
na=Fundamenty
wa=0
kn=0	0	0
id=56784
nu=1.2.2.1

[POZYCJA]
id=57256
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=12.798
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=12.798	1	0,10*0,90*142,20	LF00.01					

[POZYCJA]
id=57232
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0243-02	2-02	0243-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne o szerokości do 0.8 m w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=28.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=28.44	1	0,40*0,50*142,20	LF00.01					

[POZYCJA]
id=57528
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0136-02	202	0136-02		1
mpn=1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=23.207
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05

[PRZEDMIAR]
wo=23.207	1	0,24*0,68*142,20	LF00.01 śc. fund					

[POZYCJA]
id=56823
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1480.9
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-15

[PRZEDMIAR]
wo=1480.9	1	1246,20+5,11+10,23+97,18+63,94+38,36+19,88	KW.01					

[POZYCJA]
id=63628
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0503-02	2-01	0503-02		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie fundamentów pospółką dowiezioną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=112.378
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=112.378	1	0,80*0,90*(26,01*2+13,01*2)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=63632
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie warstwami zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=112.378
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=112.378	1	#p17						

[POZYCJA]
id=60915
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-07	2-02	0603-07		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe polimerowo - bitumiczne - wykonywane na zimno - gruntowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=412.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
ko=	POZIOME			
wo=71.1	1	0,50*142,20	LF00.01					
wo=34.128	1	0,24*142,20	LF00.01 śc. fund					
ko=	PIONOWE			
wo=113.76	1	0,40*2*142,20	LF00.01					
wo=193.392	1	2*0,68*142,20	LF00.01 śc. fund					

[POZYCJA]
id=60919
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-07	2-02	0603-07		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe polimerowo - bitumiczne wykonywane na zimno - pierwsza warstwa podkładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=412.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
wo=412.38	1	#p19						

[POZYCJA]
id=60923
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-10	2-02	0603-10		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe polimerowo - bitumiczne wykonywane na zimno - druga warstwa nawierzchniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=412.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
wo=412.38	1	#p19						

[POZYCJA]
id=60927
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0501-03	AT-27	0501-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie fasety z masy bitumicznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=80.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
wo=80.26	1	80,26						

[POZYCJA]
id=60933
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0101-03	AT-31	0101-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Przyklejanie płyt XPS gr. 10 cm na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=75.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
wo=75.84	1	79*0,96						

[POZYCJA]
id=60940
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0101-06	AT-31	0101-06		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=75.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
wo=75.84	1	79*0,96						

[ELEMENT 4]
na=Słupy żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=56873
nu=1.2.2.2

[POZYCJA]
id=56874
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0247-05	2-02	0247-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16  - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=7.645
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.554	1	0,25*0,25*4,43*2<szt>	SL01.01					
wo=0.254	1	0,25*0,25*4,07*1<szt>	SL01.01B					
wo=0.254	1	0,25*0,25*4,07*1<szt>	SL01.02					
wo=2.045	1	0,25*0,25*4,09*8<szt>	SL01.03					
wo=0.239	1	0,25*0,25*3,83*1<szt>	SL01.04					
wo=0.36	1	0,35*0,25*4,11*1<szt>	SL01.05					
wo=0.413	1	0,25*0,25*(2,54+4,07)*1<szt>	SL01.01A					
wo=0.584	1	0,25*0,25*(0,57+4,10)*2<szt>	SL01.06					
wo=0.465	1	0,40*0,25*(1,30+3,35)*1<szt>	SL01.07					
wo=0.308	1	0,25*0,25*(1,30+3,63)*1<szt>	SL01.08					
wo=0.254	1	0,25*0,25*4,07*1<szt>	SL01.08A					
wo=0.221	1	0,25*0,25*3,54*1<szt>	SL01.09					
wo=0.384	1	0,25*0,25*3,07*2<szt>	SL02.01					
wo=0.47	1	0,25*0,25*1,88*4<szt>	SL02.02					
wo=0.49	1	0,25*0,25*0,56*14<szt>	SL02.03					
wo=0.35	1	0,25*0,25*2,80*2<szt>	SL02.04					

[POZYCJA]
id=56880
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=968.79
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-15

[PRZEDMIAR]
wo=454.63	1	64,35+33,54+32,17+257,38+32,58+34,61	KW.02					
wo=307.61	1	52,50+74,01+76,49+44,65+32,17+27,79	KW.03					
wo=206.55	1	70,32+48,07+22,45+22,45+43,26	KW.04					

[ELEMENT 4]
na=Podciągi
wa=0
kn=0	0	0
id=56888
nu=1.2.2.3

[POZYCJA]
id=56889
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0249-05	2-02	0249-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16  - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.68	1	0,25*0,50*5,44*1<szt>	P01.01					

[POZYCJA]
id=56897
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=97.66
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-15

[PRZEDMIAR]
wo=97.66	1	97,66	KW.06					

[ELEMENT 4]
na=Nadproże żelbetowe1310
wa=0
kn=0	0	0
id=56905
nu=1.2.2.4

[POZYCJA]
id=56906
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0249-05	2-02	0249-05		1
mpn=121,0:2,0911
na=Nadproże w deskowaniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2.887
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.84	1	0,25*0,30*2,80*4<szt>	N01.01					
wo=0.363	1	0,25*0,25*5,80*1<szt>	N01.02					
wo=0.131	1	0,25*0,25*2,10*1<szt>	N01.03					
wo=0.16	1	0,25*0,25*2,56*1<szt>	N01.04					
wo=0.098	1	0,25*0,25*1,57*1<szt>	N01.05					
wo=0.15	1	0,25*0,30*2,0*1<szt>	N01.06					
wo=0.249	1	0,25*0,30*3,32*1<szt>	N01.07					
wo=0.188	1	0,25*0,30*2,50*1<szt>	N01.08					
wo=0.21	1	0,25*0,30*2,80*1<szt>	N01.09					
wo=0.188	1	0,25*0,30*2,50*1<szt>	N01.10					
wo=0.131	1	0,25*0,25*2,10*1<szt>	N01.11					
wo=0.093	1	0,25*0,25*1,48*1<szt>	N01.12					
wo=0.086	1	0,25*0,25*1,38*1<szt>	N01.13					

[POZYCJA]
id=56916
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=412.92
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-15

[PRZEDMIAR]
wo=373.29	1	144,45+50,77+14,21+17,19+8,52+17,33+34,02+25,24+35,85+25,71	KW.05					
wo=39.63	1	20,51+11,72+7,40	KW.06					

[ELEMENT 4]
na=Wymian żelbetowy
wa=0
kn=0	0	0
id=56956
nu=1.2.2.5

[POZYCJA]
id=56957
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0249-05	2-02	0249-05		1
mpn=121,0:2,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=0.115
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.115	1	0,24*0,30*0,80*2<szt>	WM01.01					

[POZYCJA]
id=56967
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=21.19
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-15

[PRZEDMIAR]
wo=21.19	1	21,19	KW.07					

[ELEMENT 4]
na=Wieniec żelbetowy
wa=0
kn=0	0	0
id=57397
nu=1.2.2.6

[POZYCJA]
id=57398
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0249-05	2-02	0249-05		1
mpn=121,0:2,0911
na=Wieniec żelbetowy w deskowaniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=13.236
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=6.272	1	0,25*0,37*67,80	W01.01					
wo=3.95	1	0,25*0,37*42,70	W01.02					
wo=2.627	1	0,25*0,37*28,40	W01.03					
wo=0.387	1	0,19*0,37*5,50	W01.04					

[POZYCJA]
id=57416
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0249-05	2-02	0249-05		1
mpn=121,0:2,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4.025
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=4.025	1	0,25*0,25*64,40	W02.01					

[POZYCJA]
id=57408
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1342.34
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-15

[PRZEDMIAR]
wo=939.64	1	441,64+278,14+184,99+34,87	KW.07					
wo=402.7	1	402,70	KW.08					

[ELEMENT 4]
na=Strop monolityczny
wa=0
kn=0	0	0
id=57006
nu=1.2.2.7

[POZYCJA]
id=57012
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0246-03	2-02	0246-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płyta stropowa o grubości 10 cm w deskowaniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=3.74	1	2,20*1,70						

[POZYCJA]
id=57021
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0246-04	2-02	0246-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Stropy w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=15
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=3.74	1	2,20*1,70						

[POZYCJA]
id=57035
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 20227-03	2-02	20227-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie otworów konstrukcyjnych do zabetonowania w stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57043
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=171.33
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-15

[PRZEDMIAR]
wo=171.33	1	171,33	KW.09					

[ELEMENT 4]
na=Strop gęstożebrowy
wa=0
kn=0	0	0
id=57426
nu=1.2.2.8

[POZYCJA]
id=57459
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-30 0223-03	0-30	0223-03		1
mpn=1211
na=Strop żelbetowy gęstożebrowy,o rozpiętości 4,50-6,00 m z pustaków betonowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=288
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=57466
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 20225-01	2-02	20225-01		1
mpn=1211
na=Nadbeton stropu Filigran grubości do 10 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=28.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	288*0,10						

[POZYCJA]
id=57482
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - maty zgrzewane  fi 5 20 x 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=799.2
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
wo=799.2	1	799,20						

[POZYCJA]
id=57491
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1081
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-15

[PRZEDMIAR]
wo=1081	1	1081						

[ELEMENT 3]
na=Ściany murowane 
wa=0
kn=0	0	0
id=57090
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=57091
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-01	2-02	0504-01		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=42.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05

[PRZEDMIAR]
wo=42.66	1	0,30*142,20	LF00.01 śc. fund					

[POZYCJA]
id=57539
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0194b-01	202	0194b-01		1
mpn=1211
na=Ściany budynków o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=454.016
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05

[PRZEDMIAR]
wo=276.897	1	3,45*80,26	zewn gr. 25 cm					
wo=18.398	1	0,50*3,30*11,15	zewn szczyty gr. 25 cm					
wo=13.78	1	0,50*2,60*5,30*2	zewn szczyty gr. 25 cm					
wo=3.192	1	0,56*5,70						
wo=15.21	1	1,30*11,70						
ko=	minus otwory			
wo=-32.04	1	-2,25*1,78*8<szt>	O01					
wo=-8.366	1	-2,35*1,78*2<szt>	O02					
wo=-2.047	1	-1,15*1,78*1<szt>	O03					
wo=-3.953	1	-0,85*0,93*5<szt>	O04					
wo=-1.68	1	-1,40*1,20*1<szt>	O05					
wo=-7.86	1	-2,62*3,0*1<szt>	Dz1					
wo=-3.41	1	-1,55*2,20*1<szt>	Dz2					
wo=-1.76	1	-0,80*2,20*1<szt>	Dz3					
ko=				
wo=215.97	1	3,45*(20,09*2+1,60+3,04+1,0+5,17+2,25+4,61+4,75)	wewn gr. 25 cm					
ko=	minus otwory			
wo=-18	1	-1,0*2,0*9<szt>						
wo=-5.175	1	-1,50*3,45						
wo=-5.14	1	-2,0*2,57						

[POZYCJA]
id=61939
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0195a-01	202	0195a-01		1
mpn=1211
na=Ścianki działowe budynków o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=277.242
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05

[PRZEDMIAR]
wo=303.842	1	3,45*(4,14*5+3,05+5,13+2,21+5,16+3,80*2+5,40+3,78+2,79+1,71*2+2,09+1,93+3,27*2+3,32+4,36*3+1,87)	wewn. gr. 12 cm.					
ko=	minus otwory			
wo=-26.6	1	-(1,0*2,0*7+0,90*2,0*7)						

[POZYCJA]
id=61945
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0121-01	2-02	0121-01		1
mpn=_1211
na=Ścianki z pustaków gazobetonowych grubości 6 cm - obmurowanie kominów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05

[PRZEDMIAR]
wo=5.52	1	3,45*(0,56+0,42+0,31*2)	wewn. gr. 6 cm.					

[POZYCJA]
id=57550
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-34 0116-01	AT-34	0116-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie prefabrykowanych nadproży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	1,50*14						
wo=27	1	1,50*9*2						

[ELEMENT 3]
na=Kominy, wentylacja
wa=0
kn=0	0	0
id=58998
nu=1.2.4

[POZYCJA]
id=58999
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0122-07	2-02	0122-07		1
mpn=_1211
na=Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,50						

[POZYCJA]
id=59005
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0122-05	2-02	0122-05		1
mpn=_1211
na=Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,50						

[ELEMENT 3]
na=Konstrukcja dachowa
wa=0
kn=0	0	0
id=61844
nu=1.2.5

[POZYCJA]
id=61845
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0806-01	5-08	0806-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=187
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=187	1	187						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=61847
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kotew stalowych fi 16 w gotowych ślepych otworach.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=187
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=187	1	187						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=61851
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-01	2-02	0406-01		1
mpn=_1211
na=Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2.59
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=2.59	1	0,14*0,14*66,06*2<szt>	7.1 					

[POZYCJA]
id=61860
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-01	2-02	0406-01		1
mpn=_1211
na=Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=0.093
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=0.093	1	0,16*0,16*1,82*2<szt>	8.1 					

[POZYCJA]
id=61869
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-06	2-02	0406-06		1
mpn=_1211
na=Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1.991
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=0.432	1	0,16*0,20*13,49*1<szt>	4.1					
wo=0.801	1	0,16*0,20*25,04*1<szt>	4.2					
wo=0.758	1	0,16*0,20*23,68*1<szt>	4.3					

[POZYCJA]
id=61877
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-06	2-02	0406-06		1
mpn=_1211
na=Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1.294
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=1.294	1	0,14*0,14*2,20*30<szt>	2.1					

[POZYCJA]
id=61885
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-02	2-02	0408-02		1
mpn=_1211
na=Kleszcze z tarcicy impregnowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=0.534
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=0.079	1	0,03*0,15*2,20*8<szt>	3.1					
wo=0.455	1	0,03*0,15*2,20*46<szt>	3.2					

[POZYCJA]
id=61893
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-05	2-02	0407-05		1
mpn=_1211
na=Słupy z tarcicy impregnowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1.505
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=0.428	1	0,16*0,16*3,34*5<szt>	1.1					
wo=0.126	1	0,16*0,16*2,46*2<szt>	1.2					
wo=0.573	1	0,16*0,16*2,24*10<szt>	1.3					
wo=0.143	1	0,16*0,20*2,24*2<szt>	1.4					
wo=0.235	1	0,16*0,16*1,53*6<szt>	1.5					

[POZYCJA]
id=61901
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0409-05	2-02	0409-05		1
mpn=_1211
na=Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=0.113
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0,10*0,20*0,99*1<szt>	6.1					
wo=0.055	1	0,10*0,20*1,38*2<szt>	6.2					
wo=0.02	1	0,10*0,20*0,99*1<szt>	6.3					
wo=0.018	1	0,10*0,20*0,90*1<szt>	6.4					

[POZYCJA]
id=61909
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-05	2-02	0408-05		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=10.091
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=1.793	1	0,10*0,20*4,27*21<szt>	5.1					
wo=0.13	1	0,10*0,20*3,25*2<szt>	5.2					
wo=0.087	1	0,10*0,20*2,18*2<szt>	5.3					
wo=0.044	1	0,10*0,20*1,09*2<szt>	5.4					
wo=0.058	1	0,12*0,20*1,20*2<szt>	5.6					
wo=0.1	1	0,12*0,20*2,08*2<szt>	5.7					
wo=0.184	1	0,12*0,20*3,84*2<szt>	5.8					
wo=6.195	1	0,12*0,20*7,17*36<szt>	5.9					
wo=0.812	1	0,12*0,20*8,46*4<szt>	5.10					
wo=0.688	1	0,12*0,20*7,17*4<szt>	5.11					

[POZYCJA]
id=61918
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-08	2-02	0408-08		1
mpn=_1211
na=Krokiew koszowa z tarcicy impregnowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0.377
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=0.377	1	0,16*0,20*5,89*2<szt>	5.5					

[ELEMENT 2]
na=Architektura 
wa=0
kn=0	0	0
id=52391
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=52407
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=61837
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie użyteczności publicznej na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=77.802
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
ko=	BUDYNEK			
wo=1.371	1	4,57*0,30	0.01 wiatrołap					
wo=3.054	1	10,18*0,30	0.02 komunikacja					
wo=3.906	1	13,02*0,30	0.03 pok. przyj. interes.					
wo=6.717	1	22,39*0,30	0.04 pok. biur 3 os.					
wo=2.007	1	6,69*0,30	0.05 mag. podręczny					
wo=1.938	1	6,46*0,30	0.06 pom. teletechn.					
wo=1.962	1	6,54*0,301310	0.07 rozdz. + UPS					
wo=1.242	1	4,14*0,301310	0.08 pom. techn.					
wo=1.098	1	3,66*0,30	0.08A mag. oleju					
wo=11.475	1	38,25*0,30	0.09 komunikacja					
wo=2.526	1	8,42*0,30	0.10 szatnia damska					
wo=2.028	1	6,76*0,30	0.11 umywalnia damska					
wo=2.028	1	6,76*0,301310	0.12 umywalnia męska					
wo=0.555	1	1,85*0,301310	0.13 pom. porządkowe					
wo=0.618	1	2,06*0,30	0.14 suszarnia					
wo=5.172	1	17,24*0,30	0.15 szatnia męska					
wo=4.188	1	13,96*0,301310	0.16 pok. biur (2 os.)					
wo=6.438	1	21,46*0,301310	0.17 sala odpraw					
wo=0.816	1	2,72*0,30	0.18 wiatrołap					
wo=4.191	1	13,97*0,30	0.19 pok. biurowy					
wo=3.426	1	11,42*0,30	0.20 sekretariat					
wo=3.519	1	11,73*0,30	0.21 pok. biur. (1 os.)					
wo=2.487	1	8,29*0,30	0.22 pom. socjalne					
wo=1.494	1	4,98*0,301310	0.23 WC męski					
wo=1.239	1	4,13*0,301310	0.24 WC damski					
wo=1.56	1	5,20*0,301310	0.25 WC NPS					
wo=0.747	1	2,49*0,30	0.26 pom techn.					

[POZYCJA]
id=61840
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe C8/10 w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=38.906
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
ko=	BUDYNEK			
wo=0.686	1	4,57*0,15	0.01 wiatrołap					
wo=1.527	1	10,18*0,15	0.02 komunikacja					
wo=1.953	1	13,02*0,15	0.03 pok. przyj. interes.					
wo=3.359	1	22,39*0,15	0.04 pok. biur 3 os.					
wo=1.004	1	6,69*0,15	0.05 mag. podręczny					
wo=0.969	1	6,46*0,15	0.06 pom. teletechn.					
wo=0.981	1	6,54*0,15	0.07 rozdz. + UPS					
wo=0.621	1	4,14*0,15	0.08 pom. techn.					
wo=0.549	1	3,66*0,15	0.08A mag. oleju					
wo=5.738	1	38,25*0,15	0.09 komunikacja					
wo=1.263	1	8,42*0,15	0.10 szatnia damska					
wo=1.014	1	6,76*0,15	0.11 umywalnia damska					
wo=1.014	1	6,76*0,15	0.12 umywalnia męska					
wo=0.278	1	1,85*0,15	0.13 pom. porządkowe					
wo=0.309	1	2,06*0,15	0.14 suszarnia					
wo=2.586	1	17,24*0,15	0.15 szatnia męska					
wo=2.094	1	13,96*0,15	0.16 pok. biur (2 os.)					
wo=3.219	1	21,46*0,15	0.17 sala odpraw					
wo=0.408	1	2,72*0,15	0.18 wiatrołap					
wo=2.096	1	13,97*0,15	0.19 pok. biurowy					
wo=1.713	1	11,42*0,15	0.20 sekretariat					
wo=1.76	1	11,73*0,15	0.21 pok. biur. (1 os.)					
wo=1.244	1	8,29*0,15	0.22 pom. socjalne					
wo=0.747	1	4,98*0,15	0.23 WC męski					
wo=0.62	1	4,13*0,15	0.24 WC damski					
wo=0.78	1	5,20*0,15	0.25 WC NPS					
wo=0.374	1	2,49*0,15	0.26 pom techn.					

[POZYCJA]
id=57117
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-05	2-02	0604-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=259.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
ko=	BUDYNEK			
wo=4.57	1	4,57	0.01 wiatrołap					
wo=10.18	1	10,18	0.02 komunikacja					
wo=13.02	1	13,02	0.03 pok. przyj. interes.					
wo=22.39	1	22,39	0.04 pok. biur 3 os.					
wo=6.69	1	6,69	0.05 mag. podręczny					
wo=6.46	1	6,46	0.06 pom. teletechn.					
wo=6.54	1	6,54	0.07 rozdz. + UPS					
wo=4.14	1	4,14	0.08 pom. techn.					
wo=3.66	1	3,66	0.08A mag. oleju					
wo=38.25	1	38,25	0.09 komunikacja					
wo=8.42	1	8,42	0.10 szatnia damska					
wo=6.76	1	6,76	0.11 umywalnia damska					
wo=6.76	1	6,76	0.12 umywalnia męska					
wo=1.85	1	1,85	0.13 pom. porządkowe					
wo=2.06	1	2,06	0.14 suszarnia					
wo=17.24	1	17,24	0.15 szatnia męska					
wo=13.96	1	13,96	0.16 pok. biur (2 os.)					
wo=21.46	1	21,46	0.17 sala odpraw					
wo=2.72	1	2,72	0.18 wiatrołap					
wo=13.97	1	13,97	0.19 pok. biurowy					
wo=11.42	1	11,42	0.20 sekretariat					
wo=11.73	1	11,73	0.21 pok. biur. (1 os.)					
wo=8.29	1	8,29	0.22 pom. socjalne					
wo=4.98	1	4,98	0.23 WC męski					
wo=4.13	1	4,13	0.24 WC damski					
wo=5.2	1	5,20	0.25 WC NPS					
wo=2.49	1	2,49	0.26 pom techn.					

[POZYCJA]
id=58008
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2 mm szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=547.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
ko=	BUDYNEK			
wo=4.57	1	4,57	0.01 wiatrołap					
wo=10.18	1	10,18	0.02 komunikacja					
wo=13.02	1	13,02	0.03 pok. przyj. interes.					
wo=22.39	1	22,39	0.04 pok. biur 3 os.					
wo=6.69	1	6,69	0.05 mag. podręczny					
wo=6.46	1	6,46	0.06 pom. teletechn.					
wo=6.54	1	6,54	0.07 rozdz. + UPS					
wo=4.14	1	4,14	0.08 pom. techn.					
wo=3.66	1	3,66	0.08A mag. oleju					
wo=38.25	1	38,25	0.09 komunikacja					
wo=8.42	1	8,42	0.10 szatnia damska					
wo=6.76	1	6,76	0.11 umywalnia damska					
wo=6.76	1	6,76	0.12 umywalnia męska					
wo=1.85	1	1,85	0.13 pom. porządkowe					
wo=2.06	1	2,06	0.14 suszarnia					
wo=17.24	1	17,24	0.15 szatnia męska					
wo=13.96	1	13,96	0.16 pok. biur (2 os.)					
wo=21.46	1	21,46	0.17 sala odpraw					
wo=2.72	1	2,72	0.18 wiatrołap					
wo=13.97	1	13,97	0.19 pok. biurowy					
wo=11.42	1	11,42	0.20 sekretariat					
wo=11.73	1	11,73	0.21 pok. biur. (1 os.)					
wo=8.29	1	8,29	0.22 pom. socjalne					
wo=4.98	1	4,98	0.23 WC męski					
wo=4.13	1	4,13	0.24 WC damski					
wo=5.2	1	5,20	0.25 WC NPS					
wo=2.49	1	2,49	0.26 pom techn.					
ko=	PODDASZE NIEUŻYTKOWE			
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=52421
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=547.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
wo=547.34	1	#p65						

[POZYCJA]
id=52432
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1128-01 1128-03 	202	1128-01	 1128-03 	1
mpn=5:0:6095,10121,0:0,0911
na=Posadzki cementowe grubości 6 cm zatarte na ostro
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=288
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
ko=	PODDASZE NIEUŻYTKOWE			
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=57505
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1128-01 1128-03 	202	1128-01	 1128-03 	1
mpn=5:0:6095,10121,0:0,0911
na=Posadzki cementowe grubości 8 cm zatarte na ostro
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=259.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03

[PRZEDMIAR]
ko=	BUDYNEK			
wo=4.57	1	4,57	0.01 wiatrołap					
wo=10.18	1	10,18	0.02 komunikacja					
wo=13.02	1	13,02	0.03 pok. przyj. interes.					
wo=22.39	1	22,39	0.04 pok. biur 3 os.					
wo=6.69	1	6,69	0.05 mag. podręczny					
wo=6.46	1	6,46	0.06 pom. teletechn.					
wo=6.54	1	6,54	0.07 rozdz. + UPS					
wo=4.14	1	4,14	0.08 pom. techn.					
wo=3.66	1	3,66	0.08A mag. oleju					
wo=38.25	1	38,25	0.09 komunikacja					
wo=8.42	1	8,42	0.10 szatnia damska					
wo=6.76	1	6,76	0.11 umywalnia damska					
wo=6.76	1	6,76	0.12 umywalnia męska					
wo=1.85	1	1,85	0.13 pom. porządkowe					
wo=2.06	1	2,06	0.14 suszarnia					
wo=17.24	1	17,24	0.15 szatnia męska					
wo=13.96	1	13,96	0.16 pok. biur (2 os.)					
wo=21.46	1	21,46	0.17 sala odpraw					
wo=2.72	1	2,72	0.18 wiatrołap					
wo=13.97	1	13,97	0.19 pok. biurowy					
wo=11.42	1	11,42	0.20 sekretariat					
wo=11.73	1	11,73	0.21 pok. biur. (1 os.)					
wo=8.29	1	8,29	0.22 pom. socjalne					
wo=4.98	1	4,98	0.23 WC męski					
wo=4.13	1	4,13	0.24 WC damski					
wo=5.2	1	5,20	0.25 WC NPS					
wo=2.49	1	2,49	0.26 pom techn.					

[POZYCJA]
id=57122
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=27.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
wo=6.76	1	6,76	0.11 umywalnia damska					
wo=6.76	1	6,76	0.12 umywalnia męska					
wo=4.98	1	4,98	0.23 WC męski					
wo=4.13	1	4,13	0.24 WC damski					
wo=5.2	1	5,20	0.25 WC NPS					

[POZYCJA]
id=57127
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=52.22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04

[PRZEDMIAR]
wo=12.02	1	(2,93*2+1,87*2+1,05*2+1,41*2)-0,80*2-0,90	0.11 umywalnia damska					
wo=12.02	1	(2,93*2+1,87*2+1,05*2+1,41*2)-0,80*2-0,90	0.12 umywalnia męska					
wo=10.2	1	(1,71*4+1,0*2+2,03*2)-0,90*3	0.23 WC męski					
wo=9.22	1	(1,71*4+1,49*2+1,05*2)-0,90*3	0.24 WC damski					
wo=8.76	1	(2,25*2+2,58*2)-0,90	0.25 WC NPS					

[POZYCJA]
id=62781
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych z cokolikami o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=157.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=157.95	1	#p64-#p73-#p74						

[POZYCJA]
id=59957
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02 1130-03 	202	1130-02	 1130-03 	1
mpn=7:0:20097,10121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=101.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-08

[PRZEDMIAR]
wo=101.39	1	#p73+#p74						

[POZYCJA]
id=59963
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z PCV z wywinięciem na ściany w postaci cokołów wys. 10 cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=94.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-07

[PRZEDMIAR]
wo=22.39	1	22,39	0.04 pok. biur 3 os.					
wo=13.96	1	13,96	0.16 pok. biur (2 os.)					
wo=21.46	1	21,46	0.17 sala odpraw					
wo=13.97	1	13,97	0.19 pok. biurowy					
wo=11.42	1	11,42	0.20 sekretariat					
wo=11.73	1	11,73	0.21 pok. biur. (1 os.)					

[POZYCJA]
id=59969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z PCV elektrostatycznych z wywinięciem na ściany w postaci cokołów wys. 10 cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=6.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-07

[PRZEDMIAR]
wo=6.46	1	6,46	0.06 pom. teletechn.					

[POZYCJA]
id=57566
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
mpn=1211
na=Wycieraczki systemowe wpuszczane w posadzkę 150x80cm - wejście główne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57573
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
mpn=1211
na=Wycieraczki systemowe wpuszczane w posadzkę 120x80cm - wejście boczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57580
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
mpn=1211
na=Wycieraczki systemowe wpuszczane w posadzkę 100x60cm - wejście do kotłowni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Ściany 
wa=0
kn=0	0	0
id=52465
nu=1.3.2

[POZYCJA]
id=52466
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0801-02	2-02	0801-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1131.206
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-06

[PRZEDMIAR]
ko=	BUDYNEK			
wo=21.652	1	3,45*(2,82*2+1,86*2)-2,0*2,50-2,82*2,0	0.01 wiatrołap					
wo=32.023	1	3,45*(4,07*2+2,60*2)-1,0*2,0*2-2,0*2,50*2	0.02 komunikacja					
wo=45.679	1	3,45*(4,36*2+3,15*2)-1,0*2,0-2,30*1,80	0.03 pok. przyj. interes.					
wo=54.841	1	3,45*(5,17*2+4,32*2)-2,40*1,80*2-1,0*2,0	0.04 pok. biur 3 os.					
wo=36.564	1	3,45*(3,80*2+1,76*2)-0,90*2,0	0.05 mag. podręczny					
wo=36.15	1	3,45*(1,70*2+3,80*2)-0,90*2,0	0.06 pom. teletechn.					
wo=36.288	1	3,45*(1,72*2+3,80*2)-0,90*2,0	0.07 rozdz. + UPS					
wo=25.311	1	3,45*(1,98*2+2,21*2)-0,90*2,0*2	0.08 pom. techn.					
wo=25.179	1	3,45*(1,70*2+2,21*2)-0,90*2,0	0.08A mag. oleju					
wo=153.155	1	3,45*(19,70*2+5,40*2+1,25*2)-1,0*2,0*10-2,0*2,57-1,60*2,20	0.09 komunikacja					
wo=45.473	1	3,45*(4,15*2+3,02*2)-1,0*2,0*2	0.10 szatnia damska					
wo=44.425	1	3,45*(2,93*2+1,86*2+1,41*2+1,05*2)-0,90*2,0*2-1,0*2,0	0.11 umywalnia damska					
wo=44.425	1	3,45*(2,93*2+1,86*2+1,41*2+1,05*2)-0,90*2,0*2-1,0*2,0	0.12 umywalnia męska					
wo=17.313	1	3,45*(1,68*2+1,09*2)-0,90*2,0	0.13 pom. porządkowe					
wo=18.693	1	3,45*(1,87*2+1,10*2)-0,90*2,0	0.14 suszarnia					
wo=55.201	1	3,45*(4,15*2+4,14*2)-1,0*2,0	0.15 szatnia męska					
wo=45.679	1	3,45*(3,36*2+4,15*2)-2,30*1,80-1,0*2,0	0.16 pok. biur (2 os.)					
wo=54.028	1	3,45*(4,15*2+5,17*2)-2,30*1,80*2-1,0*2,0	0.17 sala odpraw					
wo=15.01	1	3,45*(1,86*2+1,60*2)-1,60*2,77*2	0.18 wiatrołap					
wo=39.815	1	3,45*(4,35*2+3,20*2)-2,30*1,80*2-1,0*2,0*2	0.19 pok. biurowy					
wo=39.953	1	3,45*(4,35*2+2,62*2)-2,30*1,80-1,0*2,0*2	0.20 sekretariat					
wo=42.367	1	3,45*(4,35*2+2,68*2)-2,30*1,80-1,0*2,0	0.21 pok. biur. (1 os.)					
wo=44.085	1	3,45*(4,23*2+2,42*2)-0,90*2,0	0.22 pom. socjalne					
wo=38.505	1	3,45*(2,03*2+1,71*2+1,71*2+1,0*2)-1,0*2,0*3	0.23 WC męski					
wo=34.71	1	3,45*(1,49*2+1,70*2+1,71*2+1,0*2)-1,0*2,0*3	0.24 WC damski					
wo=31.327	1	3,45*(2,25*2+2,58*2)-1,0*2,0	0.25 WC NPS					
wo=21.177	1	3,45*(1,12*2+2,21*2)-0,90*2,0	0.26 pom techn.					
wo=18.398	1	0,50*3,30*11,15	zewn szczyty gr. 25 cm					
wo=13.78	1	0,50*2,60*5,30*2	zewn szczyty gr. 25 cm					

[POZYCJA]
id=52470
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02	2-02	2009-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=870.726
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-06

[PRZEDMIAR]
wo=870.726	1	#p78<minus glazura>-260.48						

[POZYCJA]
id=52477
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=870.726
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-10

[PRZEDMIAR]
wo=870.726	1	#p79						

[POZYCJA]
id=62789
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-07	AT-22	0204-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=260.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20.44	1	2,0*(3,80*2+1,76*2)-0,90*2,0	0.05 mag. podręczny					
wo=13.16	1	2,0*(1,98*2+2,21*2)-0,90*2,0*2	0.08 pom. techn.					
wo=13.84	1	2,0*(1,70*2+2,21*2)-0,90*2,0	0.08A mag. oleju					
wo=24.68	1	2,0*(4,15*2+3,02*2)-1,0*2,0*2	0.10 szatnia damska					
wo=23.4	1	2,0*(2,93*2+1,86*2+1,41*2+1,05*2)-0,90*2,0*2-1,0*2,0	0.11 umywalnia damska					
wo=23.4	1	2,0*(2,93*2+1,86*2+1,41*2+1,05*2)-0,90*2,0*2-1,0*2,0	0.12 umywalnia męska					
wo=9.28	1	2,0*(1,68*2+1,09*2)-0,90*2,0	0.13 pom. porządkowe					
wo=10.08	1	2,0*(1,87*2+1,10*2)-0,90*2,0	0.14 suszarnia					
wo=31.16	1	2,0*(4,15*2+4,14*2)-1,0*2,0	0.15 szatnia męska					
wo=24.8	1	2,0*(4,23*2+2,42*2)-0,90*2,0	0.22 pom. socjalne					
wo=19.8	1	2,0*(2,03*2+1,71*2+1,71*2+1,0*2)-1,0*2,0*3	0.23 WC męski					
wo=17.6	1	2,0*(1,49*2+1,70*2+1,71*2+1,0*2)-1,0*2,0*3	0.24 WC damski					
wo=17.32	1	2,0*(2,25*2+2,58*2)-1,0*2,0	0.25 WC NPS					
wo=11.52	1	2,0*(1,12*2+2,21*2)-0,90*2,0	0.26 pom techn.					

[POZYCJA]
id=59992
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0921-07	4-01	0921-07		1
mpn=1211
na=Montaż poziomych desek odbojowych na ścianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=52577
nu=1.3.3

[POZYCJA]
id=58861
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2702-01	202	2702-01		1
mpn=1211
na=Sufit podwieszany w formatach 60x60cm w kratownicy z widocznymi łączeniami.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=259.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
ko=	BUDYNEK			
wo=4.57	1	4,57	0.01 wiatrołap					
wo=10.18	1	10,18	0.02 komunikacja					
wo=13.02	1	13,02	0.03 pok. przyj. interes.					
wo=22.39	1	22,39	0.04 pok. biur 3 os.					
wo=6.69	1	6,69	0.05 mag. podręczny					
wo=6.46	1	6,46	0.06 pom. teletechn.					
wo=6.54	1	6,54	0.07 rozdz. + UPS					
wo=4.14	1	4,14	0.08 pom. techn.					
wo=3.66	1	3,66	0.08A mag. oleju					
wo=38.25	1	38,25	0.09 komunikacja					
wo=8.42	1	8,42	0.10 szatnia damska					
wo=6.76	1	6,76	0.11 umywalnia damska					
wo=6.76	1	6,76	0.12 umywalnia męska					
wo=1.85	1	1,85	0.13 pom. porządkowe					
wo=2.06	1	2,06	0.14 suszarnia					
wo=17.24	1	17,24	0.15 szatnia męska					
wo=13.96	1	13,96	0.16 pok. biur (2 os.)					
wo=21.46	1	21,46	0.17 sala odpraw					
wo=2.72	1	2,72	0.18 wiatrołap					
wo=13.97	1	13,97	0.19 pok. biurowy					
wo=11.42	1	11,42	0.20 sekretariat					
wo=11.73	1	11,73	0.21 pok. biur. (1 os.)					
wo=8.29	1	8,29	0.22 pom. socjalne					
wo=4.98	1	4,98	0.23 WC męski					
wo=4.13	1	4,13	0.24 WC damski					
wo=5.2	1	5,20	0.25 WC NPS					
wo=2.49	1	2,49	0.26 pom techn.					

[POZYCJA]
id=57898
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-01	AT-09	0201-01		1
mpn=1211
na=Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=347.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=258.93	1	6,30*20,55*2						
wo=88.56	1	3,60*12,30*2						

[POZYCJA]
id=57905
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-02	AT-09	0201-02		1
mpn=1211
na=Warstwy budowlane - termoizolacja z wełny gr. 18 cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=347.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=258.93	1	6,30*20,55*2						
wo=88.56	1	3,60*12,30*2						

[POZYCJA]
id=57917
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-02	AT-09	0201-02		1
mpn=1211
na=Warstwy budowlane - termoizolacja z wełny gr. 12 cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=347.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=258.93	1	6,30*20,55*2						
wo=88.56	1	3,60*12,30*2						

[POZYCJA]
id=58851
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2006-04	2-02	2006-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=347.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=258.93	1	6,30*20,55*2						
wo=88.56	1	3,60*12,30*2						

[POZYCJA]
id=57777
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-04	2-02	2009-04		1
mpn=_1211
na=Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=347.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-06

[PRZEDMIAR]
wo=347.49	1	#p87						

[POZYCJA]
id=57784
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=347.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-10

[PRZEDMIAR]
wo=347.49	1	#p88						

[ELEMENT 3]
na=Pokrycie dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=52607
nu=1.3.4

[POZYCJA]
id=58958
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=_1211
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=371.364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=267.3	1	6,60*20,25*2						
wo=18.678	1	0,50*6,60*2,83*2						
wo=85.386	1	3,80*13,06*2-0,50*3,80*3,65*2						

[POZYCJA]
id=58965
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0103-03	K-05	0103-03		1
mpn=1211
na=Mocowanie papy na pełnym deskowaniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=371.364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=371.364	1	#p90						

[POZYCJA]
id=58972
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0105-02	K-05	0105-02		1
mpn=1211
na=Montaż łat z tarcicy impregnowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=371.364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=371.364	1	#p90						

[POZYCJA]
id=58979
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0104-02	K-05	0104-02		1
mpn=1211
na=Montaż kontrłat z tarcicy impregnowanej na dachu z deskowaniem pełnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=371.364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=371.364	1	#p90						

[POZYCJA]
id=52700
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0802-01	AT-09	0802-01		1
mpn=1211
na=Blachodachówka z blachy powlekanej  na rąbek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=371.364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=267.3	1	6,60*20,25*2						
wo=18.678	1	0,50*6,60*2,83*2						
wo=85.386	1	3,80*13,06*2-0,50*3,80*3,65*2						

[POZYCJA]
id=57141
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0802-10	AT-09	0802-10		1
mpn=1211
na=Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=36.13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-12

[PRZEDMIAR]
wo=36.13	1	23,07+13,06						

[POZYCJA]
id=58986
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0514-01	2-02	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=64.633
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-13

[PRZEDMIAR]
wo=16.812	1	0,30*(13,06+9,20+8,90+20,10+1,92+2,86)	pas nadryn					
wo=16.812	1	0,30*(13,06+9,20+8,90+20,10+1,92+2,86)	pas podryn					
wo=6.2	1	0,50*6,20*2	kosze					
wo=11.6	1	0,40*(6,60*2+3,95*2*2)	wiatrownica					
wo=3.264	1	1,20*(1,0*2+0,36*2)	komin					
wo=9.945	1	0,85*11,70	attyka					

[ELEMENT 3]
na=Odwodnienie dachu w systemie bezokapowym
wa=0
kn=0	0	0
id=57853
nu=1.3.5

[POZYCJA]
id=57854
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0501-03	K-05	0501-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Montaż rynien dachowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=56.04
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-13

[PRZEDMIAR]
wo=56.04	1	13,06+9,20+8,90+20,10+1,92+2,86						

[POZYCJA]
id=57862
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0501-06	K-05	0501-06		1
mpn=1211
na=Montaż rynien dachowych - lej spustowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-13

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=57868
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0501-07	K-05	0501-07		1
mpn=1211
na=Montaż rynien dachowych - denko
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-13

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=57874
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0502-02	K-05	0502-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż rur spustowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=20.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-13

[PRZEDMIAR]
wo=20.5	1	4,10*5						

[POZYCJA]
id=57881
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0502-04	K-05	0502-04		1
mpn=1211
na=Montaż rur spustowych - trójnik
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-13

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=57887
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0502-03	K-05	0502-03		1
mpn=1211
na=Montaż rur spustowych - kolanko
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-13

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=57893
pd=KOPRIN wyd.I 2003	KNR	K-05 0302-03	K-05	0302-03		1
mpn=1211
na=Montaż rur spustowych - rewizja
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-13

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 3]
na=Elewacja
wa=0
kn=0	0	0
id=52717
nu=1.3.6

[POZYCJA]
id=61951
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2601-01	2-02	2601-01		1
mpn=_1211
na=Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=355.292
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=71.142	1	3,55*20,04	ef					
wo=5.612	1	0,94*5,97	ef					
wo=7.701	1	0,50*5,97*2,58	ef					
wo=60.106	1	4,55*13,21	eb					
wo=60.106	1	4,55*13,21	eb					
wo=77.851	1	4,50*13,18+0,50*11,41*3,25	eb2					
wo=92.336	1	3,55*26,01	ef2					
wo=8.762	1	5,31*1,65	ef2					
wo=17.582	1	1,69*5,97+0,50*5,97*2,51	ef2					
wo=15.21	1	1,30*11,70	attyka					
ko=	minus otwory			
wo=-32.04	1	-2,25*1,78*8<szt>	O01					
wo=-8.366	1	-2,35*1,78*2<szt>	O02					
wo=-2.047	1	-1,15*1,78*1<szt>	O03					
wo=-3.953	1	-0,85*0,93*5<szt>	O04					
wo=-1.68	1	-1,40*1,20*1<szt>	O05					
wo=-7.86	1	-2,62*3,0*1<szt>	Dz1					
wo=-3.41	1	-1,55*2,20*1<szt>	Dz2					
wo=-1.76	1	-0,80*2,20*1<szt>	Dz3					

[POZYCJA]
id=57647
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-02	0-23	2612-02		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm. do ościeży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=15.021
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=6.972	1	0,15*(2,25+1,78*2)*8<szt>	O01					
wo=1.773	1	0,15*(2,35+1,78*2)*2<szt>	O02					
wo=0.707	1	0,15*(1,15+1,78*2)*1<szt>	O03					
wo=2.033	1	0,15*(0,85+0,93*2)*5<szt>	O04					
wo=0.57	1	0,15*(1,40+1,20*2)*1<szt>	O05					
wo=1.293	1	0,15*(2,62+3,0*2)*1<szt>	Dz1					
wo=0.893	1	0,15*(1,55+2,20*2)*1<szt>	Dz2					
wo=0.78	1	0,15*(0,80+2,20*2)*1<szt>	Dz3					

[POZYCJA]
id=57673
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-07	0-23	2612-07		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=15.021
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=15.021	1	#p105						

[POZYCJA]
id=59016
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-04	0-23	2612-04		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=2131.752
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=2131.752	1	(#p104)*6						

[POZYCJA]
id=57686
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=148.37
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=48.24	1	4,56*9+1,80*4						
wo=46.48	1	(2,25+1,78*2)*8<szt>	O01					
wo=11.82	1	(2,35+1,78*2)*2<szt>	O02					
wo=4.71	1	(1,15+1,78*2)*1<szt>	O03					
wo=13.55	1	(0,85+0,93*2)*5<szt>	O04					
wo=3.8	1	(1,40+1,20*2)*1<szt>	O05					
wo=8.62	1	(2,62+3,0*2)*1<szt>	Dz1					
wo=5.95	1	(1,55+2,20*2)*1<szt>	Dz2					
wo=5.2	1	(0,80+2,20*2)*1<szt>	Dz3					

[POZYCJA]
id=57699
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-09	0-23	2612-09		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=75.66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=75.66	1	80,26-2,0-1,60-1,0						

[POZYCJA]
id=57746
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0504-02	AT-31	0504-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=15.021
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=15.021	1	#p105						

[POZYCJA]
id=57751
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0504-04	AT-31	0504-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie na ościeżach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=15.021
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=15.021	1	#p105						

[POZYCJA]
id=57729
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-01	AT-31	0505-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=23.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=23.7	1	0,30*79						

[POZYCJA]
id=57733
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-03	AT-31	0505-03		1
mpn=1211
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=23.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=23.7	1	#p112						

[POZYCJA]
id=57614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0506-01	7	0506-01		1
mpn=_1211
na=Systemowe daszki nad drzwiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=16.055
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=11.055	1	1,50*7,37						
wo=2.6	1	1,0*2,60						
wo=2.4	1	1,0*2,40						

[POZYCJA]
id=58873
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2605-01	2-02	2605-01		1
mpn=_1211
na=Okładzina z żaluzji zewnętrzna systemowa 115x262.5cm w ramce, aluminiowa gr. 0,7 mm, stała pionowa z paneli mocowanych zatrzaskowo na szynach montażowych, panele nachylone pod kątem 45 stopni.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=52.381
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
nsn=ST-14

[PRZEDMIAR]
wo=27.882	1	1,80*(1,38+2,59+11,52)	el f					
wo=12.258	1	1,80*(1,96+2,60+2,25)	el b					
wo=12.241	1	1,80*(3,0+0,35+0,40+1,21)+1,25*2,65	el f					

[POZYCJA]
id=59997
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-05	5-08	0402-05		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu LOGO
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Rusztowania
wa=0
kn=0	0	0
id=57623
nu=1.3.7

[POZYCJA]
id=59980
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-01	2-02	1604-01		1
mpn=1211_
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=387.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=387.03	1	4,85*(26,35*2+13,55*2)						

[RUSZTOWANIA 1]
id=57625
pd=			KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		0
na=Czas pracy rusztowań
ww=0.84
sz=4
opn=0	0	0	0
ir=1122.20333
wa=0
nu=118

[ELEMENT 3]
na=Opaska z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=52779
nu=1.3.8

[POZYCJA]
id=58950
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=6.246
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STD-04

[PRZEDMIAR]
wo=6.246	1	0,30*(31,20+41,90-1,0-1,20-1,50)*0,30						

[POZYCJA]
id=60002
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=20.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STD-04

[PRZEDMIAR]
wo=20.82	1	0,30*(31,20+41,90-1,0-1,20-1,50)						

[POZYCJA]
id=57605
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=69.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STD-04

[PRZEDMIAR]
wo=69.4	1	(31,20+41,90-1,0-1,20-1,50)						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka otworowa
wa=0
kn=0	0	0
id=52797
nu=1.3.9

[ELEMENT 4]
na=Drzwi 
wa=0
kn=0	0	0
id=52798
nu=1.3.9.1

[POZYCJA]
id=52799
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Dz1. Drzwi dwuskrzydłowe w ramie aluminiowej, przeszklone,1310- rama malowana proszkowo na kolor RAL 7016 (antracytowy),1310- ościeżnica bezprzylgowa, w kolorze ramy skrzydła,1310- ramy wypełnione szkłem zespolonym bezpiecznym (hartowanym lub klejonym),1310- współczynnik przenikania ciepła drzwi1310U(max)=1,3 [W/(m2/K)],1310- drzwi wejściowe/ wyjściowe, ewakuacyjne,1310- wypełnienie bocznego i górnego przepierzenia szkłem zespolonym bezpiecznym,1310- drzwi wyposażone w ujednolicone  uszczelki dymoszczelne, odbojniki, samozamykacze, okucia oraz zamknięcia antypaniczne,1310- drzwi w 2 klasie odporności na włamanie wyposażone w:1310zamek trzypunktowy,1310wkładkę bębenkową MCM ASS,1310klamkę na długim szyldzie,1310trzy bolce antywyważeniowe na skrzydło,1310przeszklenie klasy P4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=7.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=7.86	1	2,62*3,0*1<szt>	Dz1					

[POZYCJA]
id=58351
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Dz2. Drzwi dwuskrzydłowe w ramie aluminiowej, przeszklone,1310- rama malowana proszkowo na kolor RAL 7016 (antracytowy),1310- ościeżnica bezprzylgowa, w kolorze ramy skrzydła,1310- ramy wypełnione szkłem zespolonym bezpiecznym (hartowanym lub klejonym),1310- współczynnik przenikania ciepła drzwi1310U(max)=1,3 [W/(m2/K)],1310- drzwi wejściowe/ wyjściowe, ewakuacyjne,1310- drzwi wyposażone w ujednolicone  uszczelki dymoszczelne, odbojniki, samozamykacze, okucia oraz zamknięcia antypaniczne,1310- drzwi w 2 klasie odporności na włamanie wyposażone w:1310zamek trzypunktowy,1310wkładkę bębenkową MCM ASS,1310klamkę na długim szyldzie,1310trzy bolce antywyważeniowe na skrzydło,1310przeszklenie klasy P4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=3.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=3.41	1	1,55*2,20*1<szt>	Dz2					

[POZYCJA]
id=58380
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - D01. Drzwi dwuskrzydłowe w ramie aluminiowej, przeszklone.1310Rama malowana proszkowo na kolor RAL 9016 Ościeżnica bezprzylgowa, w kolorze ramy skrzydła,1310- ramy wypełnione szkłem zespolonym bezpiecznym (hartowanym lub klejonym),1310- drzwi wyposażone w ujednolicone  uszczelki dymoszczelne, odbojniki, samozamykacze, okucia oraz zamknięcia antypaniczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=9.766
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=9.766	1	1,90*2,57*2<szt>						

[POZYCJA]
id=58390
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - D02. Drzwi dwuskrzydłowe w ramie aluminiowej, przeszklone.1310Rama malowana proszkowo na kolor RAL 9016 Ościeżnica bezprzylgowa, w kolorze ramy skrzydła,1310- ramy wypełnione szkłem zespolonym bezpiecznym (hartowanym lub klejonym),1310- drzwi wyposażone w ujednolicone  uszczelki dymoszczelne, odbojniki, samozamykacze, okucia oraz zamknięcia antypaniczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=3.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	1,50*2,20*1<szt>						

[POZYCJA]
id=58400
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą - D03.1310- system bezprzylgowy,1310- powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze szarym (RAL 9006),1310- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF,1310- wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”,1310- wyposażenie standardowe:1310zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), zawias kryty: 2 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=6.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	0,80*2,0*4<szt>						

[POZYCJA]
id=58414
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą - D04.1310- system bezprzylgowy,1310- powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze szarym (RAL 9006),1310- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF,1310- wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”,1310- wyposażenie standardowe:1310zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), zawias kryty: 3 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	0,90*2,0*10<szt>						

[POZYCJA]
id=58419
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą - D05.1310- system bezprzylgowy,1310- powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze szarym (RAL 9006),1310- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF,1310- wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”,1310- w dolnej części skrzydła podcięcie wentylacyjne o pow. min. 0,022cm2,1310- wyposażenie standardowe:1310zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), do blokady łazienkowej (WC), zawias kryty: 3 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0,90*2,0*1<szt>						

[POZYCJA]
id=58424
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą - D06.1310- system bezprzylgowy,1310- powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze szarym (RAL 9006),1310- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF,1310- wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”,1310- wyposażenie standardowe:1310zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), zawias kryty: 3 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=10.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	0,90*2,0*6<szt>						

[POZYCJA]
id=58429
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą - D07.1310- system bezprzylgowy,1310- powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze szarym (RAL 9006),1310- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF,1310- wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”,1310- wyposażenie standardowe:1310zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), zawias kryty: 2 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0,80*2,0*2<szt>						

[POZYCJA]
id=58434
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą - D08 EI30.1310- izolacyjność akustyczna: Rw = 32 dB,1310- klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej,1310- system przylgowy,1310KONSTRUKCJA SKRZYDŁA1310- ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami MDF,1310- nominalna grubość skrzydła 50 mm,1310WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA1310- powierzchnia gładka malowana w kolorze szarym (RAL9006),1310OŚCIEŻNICA1310- powierzchnia- drewniana stała sosnowa,1310ościeżnica malowana na kolor RAL 9006,1310WYPOSAŻENIE STANDARDOWE1310- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach,1310- zamek główny z wkładką patentową1310uszczelka opadająca,1310- drzwi otwierane na korytarz wykładane na ścianę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0,80*2,0*2<szt>						

[POZYCJA]
id=58439
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ścianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami - dostawa i montaż
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=7.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	2,0*1,70						
wo=3.72	1	2,0*0,93*2						

[POZYCJA]
id=57560
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0526-02	0-15II	0526-02		1
mpn=_1211
na=Osadzenie schodów składanych na poddasze nieużytkowe. Schody systemowe montowane w stropie na ramie drewnianej, ze składanymi drewnianymi stopniami (3 segmentowe) z możliwością rozłożenia i zabezpieczenia. Wyposażone w białą klapę zewnętrzną i pochwyt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 4]
na=Okna 
wa=0
kn=0	0	0
id=52894
nu=1.3.9.2

[POZYCJA]
id=52895
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-09	0-19	1023-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia - O01. Okno jednoramowe, dwuskrzydłowe,1310- PCV w kolorze antracytowym (RAL 7016)1310  od zewnątrz i białym (RAL 9016) od wewnątrz,1310- pakiet 3-szybowy, szyba P2,1310- okno 6-komorowe, stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy, ciepła ramka w profilu,1310- współczynnik przenikania ciepła okna1310min. u= 0,9 W/m2/K,1310- możliwość rozszczelnienia (mikrowentylacji),1310- wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw=30-36dB,1310- okucia antywyważaniowe,1310- klamki z kluczem o wytrzymałości 100 Nm1310 umieszczone w okuciu wkładki antyrozwierceniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=32.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=32.04	1	2,25*1,78*8<szt>	O01					

[POZYCJA]
id=58285
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-09	0-19	1023-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia - O02. Okno jednoramowe, dwuskrzydłowe,1310- PCV w kolorze antracytowym (RAL 7016)1310  od zewnątrz i białym (RAL 9016) od wewnątrz,1310- pakiet 3-szybowy, szyba P2,1310- okno 6-komorowe, stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy, ciepła ramka w profilu,1310- współczynnik przenikania ciepła okna1310min. u= 0,9 W/m2/K,1310- możliwość rozszczelnienia (mikrowentylacji),1310- wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw=30-36dB,1310- okucia antywyważaniowe,1310- klamki z kluczem o wytrzymałości 100 Nm1310 umieszczone w okuciu wkładki antyrozwierceniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=8.366
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=8.366	1	2,35*1,78*2<szt>	O02					

[POZYCJA]
id=58296
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-09	0-19	1023-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia - O03. Okno jednoramowe, dwuskrzydłowe,1310- PCV w kolorze antracytowym (RAL 7016)1310  od zewnątrz i białym (RAL 9016) od wewnątrz,1310- pakiet 3-szybowy, szyba P2,1310- okno 6-komorowe, stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy, ciepła ramka w profilu,1310- współczynnik przenikania ciepła okna1310min. u= 0,9 W/m2/K,1310- możliwość rozszczelnienia (mikrowentylacji),1310- wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw=30-36dB,1310- okucia antywyważaniowe,1310- klamki z kluczem o wytrzymałości 100 Nm1310 umieszczone w okuciu wkładki antyrozwierceniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=2.047
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=2.047	1	1,15*1,78*1<szt>	O03					

[POZYCJA]
id=58307
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-09	0-19	1023-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia - O04. Okno jednoramowe, dwuskrzydłowe,1310- PCV w kolorze antracytowym (RAL 7016)1310  od zewnątrz i białym (RAL 9016) od wewnątrz,1310- pakiet 3-szybowy, szyba P2,1310- okno 6-komorowe, stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy, ciepła ramka w profilu,1310- współczynnik przenikania ciepła okna1310min. u= 0,9 W/m2/K,1310- możliwość rozszczelnienia (mikrowentylacji),1310- wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw=30-36dB,1310- okucia antywyważaniowe,1310- klamki z kluczem o wytrzymałości 100 Nm1310 umieszczone w okuciu wkładki antyrozwierceniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=3.953
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=3.953	1	0,85*0,93*5<szt>	O04					

[POZYCJA]
id=58318
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-09	0-19	1023-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia - Ow1.  Okno jednoramowe, jednoskrzydłowe,1310- PCV w kolorze białym (RAL 9016),1310- szyba P2, szkło hartowane,1310- wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw=30-36dB,1310- okucia antywyważaniowe,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=1.68	1	1,40*1,20*1<szt>	O05					

[POZYCJA]
id=62777
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0908-04	4-01	0908-04		1
mpn=1211
na=Montaż nawiewników higrosterowanych w skrzydłach okiennych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=58265
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2104-01	2-02	2104-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Parapety wewnętrzne z konglomeratu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=31.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-11

[PRZEDMIAR]
wo=18.8	1	2,35*8<szt>	O01					
wo=4.9	1	2,45*2<szt>	O02					
wo=1.25	1	1,25*1<szt>	O03					
wo=4.75	1	0,95*5<szt>	O04					
wo=1.5	1	1,50*1<szt>	O05					

[POZYCJA]
id=58335
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0514-01	2-02	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - parapety zewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=10.921
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-13

[PRZEDMIAR]
wo=6.58	1	0,35*2,35*8<szt>	O01					
wo=1.715	1	0,35*2,45*2<szt>	O02					
wo=0.438	1	0,35*1,25*1<szt>	O03					
wo=1.663	1	0,35*0,95*5<szt>	O04					
wo=0.525	1	0,35*1,50*1<szt>	O05					

[ELEMENT 3]
na=Wyposażenie wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=59057
nu=1.3.10

[POZYCJA]
id=63601
pd=						1
mpn=1211
na=Szafka pod umywalkę
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=63606
pd=						1
mpn=1211
na=Akcesoria łazienkowe umywalni - kosz na śmieci
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=63610
pd=						1
mpn=1211
na=Akcesoria łazienkowe umywalni - dozownik na mydło
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=63614
pd=						1
mpn=1211
na=Akcesoria łazienkowe umywalni - suszarka do rąk
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=63618
pd=						1
mpn=1211
na=Akcesoria łazienkowe WC - szczotka wc
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=63623
pd=						1
mpn=1211
na=Akcesoria łazienkowe WC - podajnik na papier
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[SUMA KONTROLNA]
cf36f36ac46070449e6d671cbbc61f2c