[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	6.5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  NIP 779-23-93-070, REGON 301749386, KRS 0000386710  
afn=ul.Franciszka Lubeckiego 2 60-348 Poznań, tel/fax 48 061 66 21 140  www.demiurg.com.pl, biuro@demiurg.com.pl
nb=BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POLICJI W PRAŻMOWIE
ab=Ul. Fryderyka Ryxa 74
ni=Komenda Stołeczna Policji 
ai=ul. Nowolipie 2; 00-150 Warszawa
br=Sanitarna_Sieci zewnętrzne
nk=Adam Szulc	
dt=24.09.2018	0
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
pcn=Analiza własna, Sekocenbud 3 kw. 2018r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU131013101. Dane ogólne:1310Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów budowy obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1131013102. Dane techniczne:13101310Budynek hali sportowej1310Powierzchnia zabudowy:09772,9 m21310Kubatura brutto:097573,92m31310Powierzchnia użytkowa:091 375,3 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)0911,80x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09213101310Łącznik  hali sportowej z  zadaszonym kortem1310Powierzchnia zabudowy:0973 m21310Kubatura brutto:09242m31310Powierzchnia użytkowa:0966,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)094,08x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310Zadaszenie kortu1310Powierzchnia zabudowy:09669,6 m21310Kubatura brutto:094992,24m31310Powierzchnia użytkowa:09669,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)098,25x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE  DO KOSZTORYSU  INWESTORSKIEGO131013101. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsięwzięcia:1310Budowa obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1.131013102. Branża: Konstr.-Budowlana, Instalacyjna, Drogowa131013103.  Zamawiający - nazwa , adres:131013101310Pomorski Uniwersytet Medyczny 1310ul. Rybaki 1131070-204 Szczecin1310131013104.   Podstawa opracowania: 1310- zlecenie Zamawiajacego.1310- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,1310specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 1310- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).1310- Projekt Budowlany.1310131013105. Podstawa ustalenia nakładów rzeczowych i czynników cenotwórczych: katalogi KNR, KNNR, analizy własne.13105.1  Stawka robocizny  -  17,0 zł / r-g.13105.2. Ceny materiałów:1310               - wg aktualnych cenników producentów materiałów, publikacji dostępnych na rynku lub dostawców z doliczeniem kosztów zakupu w wysokości 6,50 %13105.3. Ceny sprzętu technologicznego: 1310                - wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych lub publikacji dostępnych na rynku. 1310                - wg aktualnych publikacji dostępnych na rynku.13105.4  Zysk od R , S i KpR+S: 9,0 %13105.5. Wskaźniki kosztów pośrednich: 70,0 %

[ELEMENT 1]
na=Sieci zewnętrzne - kod CPV 45231300-8
wa=0
kn=0	0	0
id=50504
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Wodociąg
wa=0
kn=0	0	0
id=50505
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=50578
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=50579
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-04	2-01	0206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=59.775
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=59.775	1	#p10*1,50<h śr.>*1,0						

[POZYCJA]
id=50583
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-02	2-01	0306-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład - podkopy ręczne - przyjęto 5 % prac ziemnych mechanicznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.989
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=2.989	1	#p1*0,05						

[POZYCJA]
id=50585
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0324-02	2-01	0324-02		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. III-IV wraz z rozbiórką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=119.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=119.55	1	#p10*1,50<h śr.>*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50589
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=122.539
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=122.539	1	#p2+#p3						

[POZYCJA]
id=50591
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka pod rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.594
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=1.594	1	#p10*0,20*0,20						

[POZYCJA]
id=50596
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - obsypka nad rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.594
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=1.594	1	#p10*0,20*0,20						

[POZYCJA]
id=50603
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie wykopów warstwami ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=122.539
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=122.539	1	#p2+#p3						

[POZYCJA]
id=50606
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=122.539
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=10
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=122.539	1	#p2+#p3						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50608
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=50609
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2017-09	4	2017-09		1
mpn=1211
na=Przejścia przez ścianę betonową rurą stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=przejście	105
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59390
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40x3.7 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=39.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=39.85	1	37,55+2,30						

[POZYCJA]
id=50621
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01	2-18	0111-01		1
mpn=1211_
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=50660
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0614-04	5	0614-04		1
mpn=1211
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr. do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,50						

[POZYCJA]
id=53712
pd=						0
na=Włącznie do istniejącej sieci wodociągowej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=50661
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z wkładką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50665
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0802-01	2-18	0802-01		1
mpn=1211
na=Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50680
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0803-01	2-18	0803-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.199
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.199	1	#p10/200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50687
pd=						0
na=Badania bakteriologiczne wody
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Zestaw wodomierzowy
wa=0
kn=0	0	0
id=59402
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=59403
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=59408
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-09	0-31	0209-09		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy o śr. nominalnej 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59413
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne antyskażeniowe typu EA instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59418
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierze o śr. nominalnej 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59424
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-05	2-15	0122-05		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. 20  mm w rurociągach stalowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=50506
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Roboty przygotowywawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=59437
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=59438
pd=						1
mpn=1211
na=Demontaż istniejącego szamba
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=59439
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=59440
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-04	2-01	0206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=92.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=76.44	1	#p33*2,0<h śr>*1,20						
wo=16	1	16	zbiornik					

[POZYCJA]
id=59444
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-02	2-01	0306-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład - podkopy ręczne - przyjęto 5 % prac ziemnych mechanicznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4.622
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=4.622	1	#p24*0,05						

[POZYCJA]
id=59446
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0324-02	2-01	0324-02		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. III-IV wraz z rozbiórką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=127.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=127.4	1	#p33*2,0<h śr>*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59450
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=132.022
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=132.022	1	#p25+#p26						

[POZYCJA]
id=59452
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka pod rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1.274
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=1.274	1	#p33*0,20*0,20						

[POZYCJA]
id=59457
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - obsypka nad rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1.274
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=1.274	1	#p33*0,20*0,20						

[POZYCJA]
id=59464
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie wykopów warstwami ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=132.022
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=132.022	1	#p25+#p26						

[POZYCJA]
id=59467
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=132.022
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=10
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=132.022	1	#p25+#p26						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50538
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=53718
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-12	2-19	0306-12		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=50539
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=31.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=31.85	1	31,85						

[POZYCJA]
id=50544
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02	2-18	0421-02		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=50688
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=50567
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=31.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=31.85	1	31,85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[POZYCJA]
id=50576
pd=						0
na=Włącznie do istniejącej sieci sanitarnej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=_50576
ob=0
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[POZYCJA]
id=50699
pd=						0
na=Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego o poj. 10 m3.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STZ-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
6d5b9d 7dbe21bc0d8c329 f42c0b054