[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	6.5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  NIP 779-23-93-070, REGON 301749386, KRS 0000386710  
afn=ul.Franciszka Lubeckiego 2 60-348 Poznań, tel/fax 48 061 66 21 140  www.demiurg.com.pl, biuro@demiurg.com.pl
nb=BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POLICJI W PRAŻMOWIE
ab=Ul. Fryderyka Ryxa 74
ni=Komenda Stołeczna Policji 
ai=ul. Nowolipie 2; 00-150 Warszawa
br=Sanitarna
nk=Adam Szulc	
dt=24.09.2018	0
cpv=45232460-4	Roboty sanitarne
pcn=Analiza własna, Sekocenbud 3 kw. 2018r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU131013101. Dane ogólne:1310Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów budowy obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1131013102. Dane techniczne:13101310Budynek hali sportowej1310Powierzchnia zabudowy:09772,9 m21310Kubatura brutto:097573,92m31310Powierzchnia użytkowa:091 375,3 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)0911,80x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09213101310Łącznik  hali sportowej z  zadaszonym kortem1310Powierzchnia zabudowy:0973 m21310Kubatura brutto:09242m31310Powierzchnia użytkowa:0966,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)094,08x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310Zadaszenie kortu1310Powierzchnia zabudowy:09669,6 m21310Kubatura brutto:094992,24m31310Powierzchnia użytkowa:09669,6 m21310Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x szer.)098,25x26,40x29,49m1310Liczba kondygnacji:09113101310
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE  DO KOSZTORYSU  INWESTORSKIEGO131013101. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsięwzięcia:1310Budowa obiektu sportowego wraz z budową zadaszenia kortu tenisowego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 1310Inwestycja zlokalizowana  jest na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6a, na działce nr 2/1.131013102. Branża: Konstr.-Budowlana, Instalacyjna, Drogowa131013103.  Zamawiający - nazwa , adres:131013101310Pomorski Uniwersytet Medyczny 1310ul. Rybaki 1131070-204 Szczecin1310131013104.   Podstawa opracowania: 1310- zlecenie Zamawiajacego.1310- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,1310specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 1310- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).1310- Projekt Budowlany.1310131013105. Podstawa ustalenia nakładów rzeczowych i czynników cenotwórczych: katalogi KNR, KNNR, analizy własne.13105.1  Stawka robocizny  -  17,0 zł / r-g.13105.2. Ceny materiałów:1310               - wg aktualnych cenników producentów materiałów, publikacji dostępnych na rynku lub dostawców z doliczeniem kosztów zakupu w wysokości 6,50 %13105.3. Ceny sprzętu technologicznego: 1310                - wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych lub publikacji dostępnych na rynku. 1310                - wg aktualnych publikacji dostępnych na rynku.13105.4  Zysk od R , S i KpR+S: 9,0 %13105.5. Wskaźniki kosztów pośrednich: 70,0 %

[ELEMENT 1]
na=Branża sanitarna - kod CPV 45232460-4
wa=0
kn=0	0	0
id=47522
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodna
wa=0
kn=0	0	0
id=53344
nu=1.1

[POZYCJA]
id=53657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R  o śr. 16x2.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=135.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=135.8	1	135,80						

[POZYCJA]
id=53663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R  o śr. 20x2.8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=99
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=99	1	83,30+15,70						

[POZYCJA]
id=53675
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R  o śr. 25x3.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=22.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=22.2	1	22,20						

[POZYCJA]
id=53681
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-03	4	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. 32x4.4 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=26.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=26.1	1	5,50+20,60						

[POZYCJA]
id=59547
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-04	4	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. 40x5.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=16.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=16.7	1	16,70						

[POZYCJA]
id=59558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-05	4	0112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. 50x6.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10,20						

[POZYCJA]
id=53706
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór termostatyczny cyrkulacyjny  dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53687
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-05	0-34	0101-05		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów otulinami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						

[POZYCJA]
id=53695
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						

[POZYCJA]
id=53697
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59617
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-02	4	0127-02		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						

[POZYCJA]
id=54135
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1917-01	2-02	1917-01		1
mpn=1211
na=Montaż przejść ppoż dla rurociągów wody
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=49610
nu=1.2

[POZYCJA]
id=54048
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

-[POZYCJA]
id=59642
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-04	4	0208-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_59642
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[POZYCJA]
id=54035
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=23.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=23.3	1	6+17,30						

[POZYCJA]
id=54011
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-02	4	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=54018
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm  w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=5.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=5.3	1	5,3						

[POZYCJA]
id=54025
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=54030
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=54062
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-04	4	0213-04		1
mpn=_1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm zakończone nasadą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59919
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
mpn=_1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm zakończone nasadą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=54142
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1917-01	2-02	1917-01		1
mpn=1211
na=Montaż przejść ppoż dla rurociągów sanitarnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59899
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	4 0207-01	4	0207-01		1
mpn=1211
na=Wpusty podłogowe o śr. 50 mm ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 2]
na=Armatura wod.-kan.
wa=0
kn=0	0	0
id=53494
nu=1.3

[POZYCJA]
id=53558
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=59905
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe NPS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=53565
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-01	2-15	0115-01		1
mpn=_1211
na=Baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59914
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-01	2-15	0115-01		1
mpn=_1211
na=Baterie umywalkowe NPS o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53570
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-07	2-15	0116-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym o śr. zewnętrznej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=53582
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewozmywaki nierdzewne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=53577
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-01	2-15	0115-01		1
mpn=_1211
na=Baterie zmywakowe o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53588
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05	2-15/GEBERIT	0102-05		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=53591
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=53595
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-02	2-15/GEBERIT	0105-02		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=53598
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02	2-15	0234-02		1
mpn=1211
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59889
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-01	0-35	0123-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=53606
pd=						1
mpn=1211
na=Poręcze dla niepełnosprawnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=49478
nu=1.4

[ELEMENT 3]
na=Grzejniki
wa=0
kn=0	0	0
id=49530
nu=1.4.1

[POZYCJA]
id=49537
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV33-60/800 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59470
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV22-90/900 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59475
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV22-60/900 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=59480
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV22-60/900 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=59485
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV21s-60/1000 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=59490
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV21s-60/900 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=59495
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV21s-60/800 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59500
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV11-60/1000 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59505
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV11-60/900 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=59510
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV11-60/700 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59515
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=_1211
na=Grzejniki stalowe CV11-60/400 z kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=49597
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0430-01	2-15	0430-01		1
mpn=1211
na=Podejścia pod grzejniki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=21
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=49602
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
mpn=_1211
na=Głowice termostatyczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=49606
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-02	0-35	0215-02		1
mpn=_1211
na=Zawory termostatyczne z nastawą wstępną śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=21
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=59542
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-04	INSTAL	0109-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory regulacyjne c.o.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=59593
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-03	4	0406-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-05	4	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=475.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=475.2	1	475,21310						

[POZYCJA]
id=59595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=21
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[ELEMENT 3]
na=Rurociągi
wa=0
kn=0	0	0
id=53442
nu=1.4.2

[POZYCJA]
id=53443
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-Xc-Al-PE) o śr. 16x2.7 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=420.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=420.9	1	418,90+2,0						

[POZYCJA]
id=53455
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 25x4.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=14.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=14.6	1	3,30+11,30						

[POZYCJA]
id=53461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-03	4	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-Xc-Al-PE) o śr. 32x5.4 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=31.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=31.8	1	31,80						

[POZYCJA]
id=59520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-04	4	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-Xc-Al-PE) o śr. 40x6.7 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=11.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=11.7	1	11,70						

[POZYCJA]
id=59531
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-05	4	0112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-Xc-Al-PE) o śr. 50x8.3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9,50						

[POZYCJA]
id=59569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=475.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=475.2	1	475,21310						

[POZYCJA]
id=59584
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów otulinami izolacyjnymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=475.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=475.2	1	475,21310						

[POZYCJA]
id=54156
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1917-01	2-02	1917-01		1
mpn=1211
na=Montaż przejść ppoż dla rurociągów inst. c.o.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Kotłownia
wa=0
kn=0	0	0
id=49017
nu=1.5

[POZYCJA]
id=49018
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0501-01	4	0501-01		1
mpn=1211
na=Kocioł olejowy z układem AKPiA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=53245
pd=						1
mpn=1211
na=Technologia kotłowni (orurowanie, pompy, armatura odcinająca i regulacyjna (zawory odcinające, filtry, termometry, manometry).
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=53303
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0528-01	4	0528-01		1
mpn=1211
na=Próby szczelności węzłów cieplnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=53298
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0529-01	4	0529-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie węzłów cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja mechaniczna
wa=0
kn=0	0	0
id=58524
nu=1.6

[ELEMENT 3]
na=Centrale
wa=0
kn=0	0	0
id=58660
nu=1.6.1

[POZYCJA]
id=58661
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0126-03	7-24	0126-03		1
mpn=1211
na=Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z układem AKPiA. Centrala wyposażona będzie w:1310- filtry powietrza ,1310- obrotowy wymiennik odzysku ciepła,1310- wentylatory osiowo-promieniowe,1310- nagrzewnicę wodną,1310- chłodnicę freonową. 1310- agregat chłodzący
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58669
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0505-01	7-24	0505-01		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wentylacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Instalacja
wa=0
kn=0	0	0
id=59678
nu=1.6.2

[POZYCJA]
id=59679
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-02	2-17	0146-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne o obwodzie do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	CZ					

[POZYCJA]
id=59822
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0145-04	2-17	0145-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe kołowe d=400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WY					

[POZYCJA]
id=59684
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0209-03	2-17	0209-03		1
mpn=_1211
na=Prostokątny króciec elastyczny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	CZ					
wo=2	1	2	N					
wo=1	1	1	WY					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59696
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-05	2-17	0130-05		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna 400x400
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	CZ					

[POZYCJA]
id=59767
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-05	2-17	0130-05		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna 300x700
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N					

[POZYCJA]
id=59804
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-05	2-17	0130-05		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna 500x300
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N					

[POZYCJA]
id=59790
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice stalowe kołowe do przewodów o śr. do 100 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	3+5	N					
wo=1	1	1	WC					

[POZYCJA]
id=59797
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice stalowe kołowe do przewodów o śr. do 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	3+5+1+6+1	N					
wo=1	1	1	WC					

[POZYCJA]
id=59837
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-04	2-17	0131-04		1
mpn=_1211
na=Przepustnice stalowe kołowe do przewodów o śr. 400 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WY					

[POZYCJA]
id=59704
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0103-05	2-17	0103-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=17.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=3.77	1	1,37+2,40	CZ					
wo=13.94	1	6,27+7,67	N					

[POZYCJA]
id=59741
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=7.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.57	1	1,57	N					
wo=3.32	1	3,32	W					
wo=2.86	1	2,86	WC					

[POZYCJA]
id=59750
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=20.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=13.03	1	13,03	N					
wo=7.19	1	7,19	W					

[POZYCJA]
id=59850
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-04	2-17	0123-04		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=7.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=7.08	1	7,08	WY					

[POZYCJA]
id=59775
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	17+16+6	N					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59759
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny 300x700
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N					
wo=1	1	1	W					

[POZYCJA]
id=59713
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=100 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	N					
wo=8	1	8	W					
wo=6	1	6	WC					

[POZYCJA]
id=59720
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=125 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	N					
wo=6	1	6	W					
wo=2	1	2	WC					

[POZYCJA]
id=59727
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=160 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	N					
wo=1	1	1	W					

[POZYCJA]
id=59734
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	N					
wo=1	1	1	W					

[POZYCJA]
id=59812
pd=Energobudowa wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0206-04	2-03	0206-04		1
mpn=1211
na=Montaż wentylatorów dachowych  d=160 na podstawie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Izolacje
wa=0
kn=0	0	0
id=58678
nu=1.6.3

[POZYCJA]
id=58679
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0114-01	0-34	0114-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągów wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=52.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=52.76	1	52,761310						

-[POZYCJA]
id=58686
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0604-03	2-16	0604-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej z rdzeniem z wełny mineralnej 100 mm na izolacji kanałów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_58686
ob=0
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58693
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1917-01	2-02	1917-01		1
mpn=1211
na=Montaż przejść ppoż dla kanałów wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Klimatyzacja
wa=0
kn=0	0	0
id=58708
nu=1.7

[POZYCJA]
id=58758
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0130-01	7-24	0130-01		1
mpn=1211
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji SPLIT
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58729
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0130-01	7-24	0130-01		1
mpn=1211
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58737
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 20 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - instalacja skroplin
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=6.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,50						

[POZYCJA]
id=59867
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 25 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - instalacja skroplin
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=20.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=20.7	1	20,70						

[POZYCJA]
id=58744
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-04	7-24	0235-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=112
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59875
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-07	7-24	0240-07		1
mpn=1211
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58745
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=8
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=58751
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-07	7-24	0514-07		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu wody lodowej (30% mieszanina glikolu etylenowego)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58753
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-07	7-24	0515-07		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58756
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-07	7-24	0516-07		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
d9daac 57747c6 aaee58f137afccf 8