[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
nan=Kosztorys
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	2	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I INSTALACJI WIDEODOMOFONOWEJ	PRZEDMIAR
nb=Budowa nowej siedziby Policji w Prażmowie
ab=ul. Fryderyka Ryxa 74 05-505 Prażmów, 10Działki nr 49/1, obręb 0021 Prażmów, powiat piaseczyński
ni=Komenda Stołeczna Policji
ai=ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
nk=mgr inż. Tomasz Rymarczyk	
dt=2018-09-20	0
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten
pcn=II kwartał 2018 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Montaż systemu kontroli dostępu
wa=0
kn=0	0	0
id=201
nu=1

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		1
na=Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNR	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fiˇ23ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - kabel U/UTP kat. 5e
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - kabel OMY 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - kabel YTDYekw 2x0,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - YTDYekw 2x0,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - OMY 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=90
pd=	TPSA	40 0501-07	40	0501-07		1
na=Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - U/UTP kat. 5 żel.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=91
pd=	TPSA	40 0501-07	40	0501-07		1
na=Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - YKY 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=92
pd=	TPSA	40 0501-07	40	0501-07		1
na=Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - XzTKMXpw 1x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=93
pd=	AL	1 0114-0601	1	0114-06	01	1
na=Montaż obudowy, wielkość do 21HE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=94
pd=	AL	1 0109-0201	1	0109-02	01	1
na=Montaż akumulatora bezobsługowego, do 130 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=95
pd=	AL	1 0101-0101	1	0101-01	01	1
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej, do 4 linii dozorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=96
pd=	AL	1 0302-0101	1	0302-01	01	1
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu kontrolery (sterowniki), 1 wejście kontrolowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=97
pd=	AL	1 0301-0201	1	0301-02	01	1
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu identyfikacja PIN-kodu, czytnik identyfikujący PIN-kod
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=98
pd=	AL	1 0304-0101	1	0304-01	01	1
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, elektrozaczep w wykonaniu standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=99
pd=	AL	1 0112-0501	1	0112-05	01	1
na=Montaż zasilacza (do 12V DC), do 65ˇW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=100
pd=	AL	1 0114-0601	1	0114-06	01	1
na=Montaż obudowy, wielkość do 21HE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=101
pd=	AL	1 0402-0101	1	0402-01	01	1
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu konwencjonalnego - analogia - przycisk ewakuacyjny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNR-W	5-10 0909-03	5-10	0909-03		1
na=Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych, ogranicznik przepięć
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNR-W	5-10 0909-03	5-10	0909-03		1
na=Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych, ogranicznik przepięć
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=104
pd=	AL	1 0306-0301	1	0306-03	01	1
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu, do 8 sterowników (kontrolerów magistrali)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=105
pd=	AL	1 0307-0201	1	0307-02	01	1
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe sterownika (kontrolera magistrali)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=106
pd=	AL	1 0307-0301	1	0307-03	01	1
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe czytnika identyfikującego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=107
pd=	AL	1 0307-0401	1	0307-04	01	1
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=108
pd=	AL	1 0601-0701	1	0601-07	01	1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje), do 300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=109
pd=						0
na=Dostawa kart zbliżeniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=25
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[ELEMENT 1]
na=Montaż instalacji wideodomofonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=203
nu=2

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNR	4-03 1001-11	4-03	1001-11		1
na=Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNR	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fiˇ23ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - kabel U/UTP kat. 5 żel.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - kabel U/UTP kat. 5e
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6ˇmm2 Cu, 12ˇmm2 Al - kabel U/UTP kat. 5e
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=126
pd=	TPSA	40 0501-07	40	0501-07		1
na=Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - kabel U/UTP kat. 5 żel.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=127
pd=	TPSA	40 0501-07	40	0501-07		1
na=Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - kabel XzTKMXpw 1x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNNR	5 0409-01	5	0409-01		1
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNNR	5 0409-02	5	0409-02		1
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNNR	5 0409-02	5	0409-02		1
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=131
pd=	TPSA	40 0606-05	40	0606-05		1
na=Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego - analoga - słupek dla paneli wywołania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=132
pd=	AT	14 0110-05	14	0110-05		1
na=Montaż wyposażenia szafy, półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=133
pd=	AT	14 0110-07	14	0110-07		1
na=Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=134
pd=	AL	1 0404-0101	1	0404-01	01	1
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, liniowy izolator zwarć - analogia - ochrona przepięciowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=135
pd=	AL	1 0601-0501	1	0601-05	01	1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje), do 150 - analogia - programowanie instalalacji domofonowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
 f756640e62f25e6548def4a27 3a8ff