**Zadanie nr 1 - Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OFERTA WYKONAWCY**

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Nr telefonu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Nr faksu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Nr KRS/ REGON/NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

**Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę zestawu do wirtualizacji (numer sprawy: WZP-5924/20/348/Ł),**

1. **Oferujemy:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto w PLN\*\*** | **Stawka podatku VAT\*\*** | **Cena oferty brutto w PLN (kol. 4 x kol. 5 powiększona o stawkę podatku VAT)\*\*** | **Termin dostawy w dniach roboczych** (**max. 20 dni), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej \*\*\*** | **Okres gwarancji i rękojmi (min. 24 m-ce), licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru dostawy \*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Zestaw do wirtualizacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

1. **Oferujemy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Komputer typu Nettop (6 szt.)** | | Oferowane parametry\* |
| **Funkcjonalność** | Komputer przystosowany do pracy ciągłej w systemie 24/7 |  |
| **Obudowa** | Małogabarytowa, mini PC, obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem katalogowym PN, numerem seryjnym |  |
| **Chipset** | Dostosowany do zaoferowanego procesora, lub równoważny |  |
| **Płyta główna** | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji) |  |
| **Procesor** | Taktowanie 1.6 Ghz, min. 4 rdzenie, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min**.** 5450 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w okresie od dnia ukazania ogłoszenia do nie później niż na jeden dzień przed terminem składania ofert |  |
| **Pamięć operacyjna** | Min. 16 GB RAM, DDR4 SO-DIMM |  |
| **Dysk twardy** | Min. 256 GB SSD lub M.2 zamontowany fabrycznie, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie po awarii systemu operacyjnego, fabrycznie zainstalowanego na komputerze |  |
| **Karta graficzna** | Karta graficzna zintegrowana z płytą główną. Wyjście HDMI. |  |
| **Audio** | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. Wyjście audio 1 x port Combo umożliwiający podłączenie słuchawek wraz z mikrofonem  lub 1 x port mikrofonowy i 1x port umożliwiający podłączenie słuchawek |  |
| **Karta sieciowa** | 10/100/1000 – złącze RJ45 |  |
| **Porty/złącza** | Wbudowane porty z przodu obudowy co najmniej:  - 2 x USB 3.0  Wbudowane porty z tyłu obudowy:  - 1 x port sieciowy RJ-45  - 2x USB 2.0  Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. zajmujących wewnętrzne sloty komputera |  |
| **Klawiatura/mysz** | Klawiatura i mysz bezprzewodowa w układzie US lub EU, wyposażona w klawisze funkcyjne (regulacja głośności i wyciszenie, przewijanie i pauza wideo), wyświetlanie poziomu naładowania baterii, podpórka pod nadgarstek(wyściełana) . Mysz profilowana min. 4 przyciski + scrollock. Mysz i klawiatura podłączona za pośrednictwem jednego odbiornika USB. Kolor czarny lub odcienie szarości |  |
| **Czytnik kart** | Zewnętrzny czytnik kart mikroprocesorowych, USB, kabel min. 1.5m, obsługujący karty ENCARD, kolor ciemny (szary, czarny) |  |
| **Zasilacz** | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 65W wraz z kablem zasilającym (wtyczka europejska) |  |
| **System operacyjny** | Zainstalowany/preinstalowany nowy, nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit z licencją lub równoważny.  Parametry równoważności:   * pełna integracja z systemami IBM Lotus Notes, SWOP, Płatnik; * pełna obsługa ActiveX; * dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika, w tym:  - klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,   - dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych;   * możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; * wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; * wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; * wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; * system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); * zgodny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem MS Office 2007/2010/2013/2016, oprogramowaniem IBM Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM); * oprogramowanie powinno umożliwiać zainstalowanie oprogramowania   (Kies, Active Sync lub Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows  Mobile, PC Suitę lub Nokia Suitę, Zune, iTunes) umożliwiającego pełną synchronizację i zgrywanie kontaktów i danych między używanymi przez Zamawiającego telefonami komórkowymi (Nokia, Iphone, Samsung, Telefunken) oraz komputerem.   * oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny;   Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10 |  |
| **BIOS** | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  -  możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania informacji, w szczególności o:  - MAC Adres karty sieciowej,  - modelu komputera  - wersja Biosu wraz z datą produkcji,  -zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu  - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,  -pojemności zainstalowanego dysku twardego  Możliwość z poziomu Bios:  - wyłączenia karty sieciowej, karty audio  - ustawienia hasła: administratora,  - załadowania optymalnych ustawień Bios  - obsługa Bios za pomocą klawiatury  - obsługa Bios bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| **Zintegrowany System Diagnostyczny** | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:  wykonanie testu pamięci RAM  test dysku twardego  Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.  System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |  |
| **Certyfikaty i standardy** | Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |
| **Waga/rozmiary urządzenia** | Waga urządzenia max. 1,25kg.  Suma wymiarów nie może przekraczać: 400mm |  |
| **Oprogramowanie** | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji |  |
| **Wsparcie techniczne producenta** | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.  - możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu  - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |
| **Dodatkowe oprogramowanie** | dostarczenie oprogramowania:  VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) - licencja wieczysta wraz z wsparciem: "Basic Support for 3 Years Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri."  lub równoważnego oraz zarejestrowanie go u producenta poprzez przypisanie go do konta VMWare Zamawiającego podanego do wiadomości Dostawcy po dokonaniu jego wyboru. Rejestracja (przypisanie do konta zamawiającego) oprogramowania u producenta może być wykonana samodzielnie przez Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania wszelkich niezbędnych kluczy licencyjnych lub aktywacyjnych i instrukcji rejestracji. Licencje muszą pochodzić z oficjalnego, autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji.  Zamawiający posiada działające środowisko wirtualizacyjne oparte o system VMWare ESXi zarządzane przez vSphere vCenter.  Celem Zamawiającego jest rozszerzenie istniejącej bazy serwerowej o 6 serwerów fizycznych (2 procesory fizyczne na hosta) oraz bezprzerwowa integracja istniejącego środowiska z nowo dostarczonym oprogramowaniem wirtualizacyjnym opartym o VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts lub równoważnego w celu utworzenia klastra HA (High Availability). Do tego celu zamawiający zamierza użyć 2 sztuk niżej wymienionego oprogramowania:  VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) - licencja wieczysta wraz z 3 letnim wsparciem: "Basic Support for 3 Years Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri." lub równoważnego.  W ramach usługi wsparcia technicznego dla Oprogramowania, w ramach uiszczonego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, Zamawiającemu przysługiwać będzie przez okres co najmniej 3 lata:  - prawo do korzystania, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat do wydawanych przez producenta Oprogramowania najnowszych jego wersji, poprawek do Oprogramowania oraz aktualizacji Oprogramowania,  - dostęp elektroniczny (np. przez stronę Web) do aktualizacji Oprogramowania, oraz poprawek do Oprogramowania,  - Dostęp do innych usług na warunkach określonych na stronie internetowej producenta w ramach wsparcia "Basic Support for 3 Years Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri." https://www.vmware.com/support/services/basic.html  Zamawiający posiada doświadczenie w zarządzaniu systemem VMware ESXi  i w przypadku dostarczenia oprogramowania VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) wykona integrację z istniejącym środowiskiem oraz migrację maszyn we własnym zakresie.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego. Zamawiający posiada między innymi specjalistyczne, autorskie rozwiązania oparte o system SCO OpenServer w wersji 5.0.5, skonfigurowane do pracy w istniejącym środowisku VMWare ESXi, przetestowane i poprawnie działające w wersji testowej środowiska VMware ESXi 7. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego Dostawca zobowiązany jest do zainstalowania nowego środowiska na 6 sztukach posiadanych przez Zamawiającego dwuprocesorowych serwerach fizycznych Dell PowerEdge R740 wraz z podłączonymi do niego macierzami dyskowymi DELL PowerVault ME4024, przeszkolenia 6 osób w zarządzaniu nowym środowiskiem oraz wykona integrację z istniejącym środowiskiem oraz migrację istniejących maszyn wirtualnych bezprzerwowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia oprogramowania.  Pozostałe parametry równoważności:  1. Licencja producenta na oprogramowanie wirtualizacyjne dla 6 serwerów dwuprocesorowych (Dopuszczalne jest dostarczenie 2 paczek licencyjnych po jednej na 3 hosty) umożliwiająca korzystanie w zakresie wynikającym z Umowy Licencyjnej, w szczególności na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wskazana powyżej przez Zamawiającego licencja Vmware vSphere 7 Essentials Plus Kit. Treść takich warunków licencyjnych nie może także wpływać negatywnie na możliwość zapewnienia spójnych warunków korzystania przez Zamawiającego z całości środowiska wirtualizacyjnego, o którym mowa powyżej.  2. Warstwa wirtualizacji musi być instalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez potrzeby instalowania dodatkowego systemu operacyjnego.  3. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 1TB pamięci operacyjnej.  4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i musi się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.  5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi być niezależne od producenta platformy sprzętowej.  6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi, zasobami i warstwą sieciową na wszystkich hostach.  7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej.  8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich sprawnego odtwarzania.  9. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.  10. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.  11. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane.  12. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać udostępnianie pojedynczego urządzenia fizycznego (PCIe) jako logicznie separowane wirtualne urządzenia dedykowane dla poszczególnych maszyn wirtualnych.  13. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać funkcjonalność HA (High Availability) zapewniającą automatyczną migrację maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami bez przerywania pracy użytkowników lub ograniczenia dostępności usługi przy awarii jednego z hostów. |  |

**2. Monitor 55”do powieszenia na ścianie (3 sztuki) - urządzenia o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | Parametr wymagany | Oferowane parametry\* |
| **Wielkość i rodzaj ekranu:** | 55” IPS bezpośrednie podświetlenie LED |  |
| **Jasność:** | 500nit |  |
| **Rozdzielczość natywna panelu** | 1920 x 1080 w 60Hz |  |
| **Maksymalna obsługiwana rozdzielczość** | 3840 x 2160 |  |
| **Kontrast statyczny:** | 1 100:1 |  |
| **Poziom zmatowienia panelu (Haze)** | 25-30% |  |
| **Możliwość pracy 24h/7:** | TAK |  |
| **Wejścia video** | 1x VGA  1x RCA (Composite)  1x DVI-D (HDCP)  2x Display Port (HDCP)  2x HDMI 2.0 (HDCP) – UHD 60Hz |  |
| **Wyjścia video** | 1x DisplayPort  1x HDMi 2.0 |  |
| **Wejścia audio / wyjścia audio** | x6 / x1 |  |
| **Inne złącza** | 2x RJ-45, RS232, 5x USB, slot microSD |  |
| **Slot na komputer typu OPS** | TAK, min 50 konfiguracji komputera OPS do wyboru, z oferty tego samego producenta co monitor |  |
| **Wbudowany MediaPlayer** | - Wsparcie dla formatów: JPG, PNG, MP4, MOV, FLV, MPG, WMV, MP3, WAV  - Zarządzanie przez LAN  - Możliwość integracji na karcie SD kontentu awaryjnego, wyzwalanego komendą LAN, kontent pojawi się na ekranie, bez względu na wyświetlane źródło. |  |
| **Kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi w czujnik bliskiego pola** | TAK, możliwość odczytu ustawień monitora bez podłączania do źródła zasilania |  |
| **Szerokość ramki połączonych monitorów** | 0,9mm |  |
| **Kompatybilność elektromagnetyczna** | B |  |
| **Inne** | możliwość wyświetlania obrazu z co najmniej 2 źródeł (HDMI) jednocześnie z wykorzystaniem wbudowanej funkcjonalności; możliwość ustawienia rozmiaru okna z obrazem, możliwość zmiany miejsca okna z obrazem |  |

**3. Uchwyt do monitora naścienny (3 szt.) – rozwiązanie o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oferowane parametry\* |
| **Typ uchwytu** | Ruchomy |  |
| **Regulacja w poziomie** | +/- 30 stopni |  |
| **Regulacja w pionie** | +15 / -15 stopni |  |
| **Odległość monitora od ściany** | Max: 10 cm |  |
| [**Udźwig**](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15202635121) | do 40 kg |  |
| **Mocowanie VESA** | 200x200mm i 300x300mm i 400x200mm i 400x400mm |  |
| **Wielkość ekranu** | 42” – 65” |  |
| **Inne** | Kompatybilny z zaproponowanym monitorem 55” |  |

**4.** **Przedłużacz (extender) z funkcją KVM (5 kompletów zestawów nadajnik/odbiornik do przesyłu HDMI, USB - klawiatura i mysz przez IP) – rozwiązanie o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oferowane parametry\* |
| **Połączenie nadajnik/odbiornik:** | Punkt/punkt, nadajnik/odbiornik wyposażony w gniazdo RJ 45, połączenie urządzeń za pomocą kabla instalacyjnego Cat 5e/Cat6 na długość do 70m |  |
| **Wejście/wyjście sygnału wideo:** | Gniazdo HDMI typ A (19 pin) |  |
| **Przesył sygnału:** | na odległość do 70m |  |
| **Obsługiwane standardy:** | HDMI 1.3 (HDCP), USB 2.0 |  |
| **Obsługiwana rozdzielczość:** | 1080p Full HD |  |
| **Złącze USB w nadajniku** | Typ B |  |
| **Złącze USB w odbiorniku / liczba** | Typ A / co najmniej 2 |  |
| **Zasilanie nadajnik:** | Zewnętrzny zasilacz lub za pomocą kabla Cat 5e/Cat 6 |  |
| **Zasilanie odbiornik:** | Zewnętrzny zasilacz lub odbiornik zasilany z nadajnika za pomocą kabla Cat 5e/Cat 6 |  |
| **Certyfikaty** | CE, RoHS |  |
| **Funkcjonalność:** | Przedłużenie sygnałów konsoli: monitor HDMI, mysz USB, klawiatura USB, opcjonalnie USB czytnik kart ENCARD do 70m po kablu Cat 5e/Cat 6 |  |

**5.** **Czterokanałowy wyświetlacz wideo HDMI (Multiviewer quad HDMI 4x1) 5 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oferowane parametry\* |
| **Funkcjonalności i parametry** | - wyświetlanie obrazu do czterech żródeł sygnału wideo jednocześnie na jednym ekranie;  - Możliwość przełączania pomiędzy trybami wyświetlania  - przesyłanie audio  - obsługa rozdzielczości FullHD (1080p)  - sterowanie za pomocą przycisków w urządzeniu i pilota zdalnego sterowania  - obsługa skalowania obrazu (w górę i w dół)  - 4 wejścia HDMI (HDCP)  - 1 wyjście HDMI (HDCP)  - europejski przewód zasilający  - certyfikat CE, RoHS |  |

1. **Oświadczamy, że:**
2. Jesteśmy/ nie jesteśmy\*\*\*\* małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem\*\*\*\*.
3. oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku nr 2 do SIWZ – odpowiednim do zadania.
4. zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie Zamawiającego \*\*\*\*\*/ Wykonawcy\*\*\*\*\*
5. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane   
   i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na adres   
   e-mail: ……………………..…………………………………….\*.
9. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na adres e-mail wskazany w Rozdz. I pkt. 7 SIWZ.
10. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
11. Oświadczam/y, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.
12. **Informujemy, że:**
13. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami\*\*\*\*\*\*/z pomocą Podwykonawcy\*\*\*\*\*\* tj.: ………………………….. *(nazwa firmy Podwykonawcy)* \*, który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………………….……\*
14. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej w dni robocze *(poniedziałek – piątek), w godzinach: 900 - 1500* na nr faksu ….…. lub adres   
    e-mail ………………..……………………………………..\*
15. Zaproszenia, o których mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 2 SIWZ przekazywane będą na adres   
    e-mail: ……………………\*
16. **Oświadczam, że** *wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

*Uwaga:*

\* - należy wpisać,

Należy podać dokładny parametr oferowanego urządzenia. Wpisy typu jest, ma, spełnia i inne nie podające dokładnego parametru oferowanego urządzenia, również zwykłe przekopiowanie tekstu pomiędzy kolumnami spowodują odrzucenie oferty.

\*\* - należy wpisać do dwóch miejsc po przecinku,

\*\*\* - należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie dokona wpisu w pkt. II Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny *termin dostawy/ minimalny okres gwarancji*

*\*\*\*\* -* niepotrzebne skreślić

\*\*\*\*\* niepotrzebne skreślić, jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie Wykonawcy

\*\*\*\*\*\* niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia pkt IV lit. a), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

Słowniczek:

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Zadanie nr 2 - Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OFERTA WYKONAWCY**

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Nr telefonu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Nr faksu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Nr KRS/ REGON/NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

**Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę zestawu do wirtualizacji** – zadanie nr 2 dostawa plotera **(numer sprawy: WZP-5924/20/348/Ł),**

* + 1. **Oferujemy:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto w PLN\*\*** | **Stawka podatku VAT\*\*** | **Cena oferty brutto w PLN (kol. 4 x kol. 5 powiększona o stawkę podatku VAT)\*\*** | **Termin dostawy w dniach roboczych** (**max. 20 dni), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej \*\*\*** | **Okres gwarancji i rękojmi (min. 24 m-ce), licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru dostawy \*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Ploter – urządzenie wielkoformatowe ze skanerem – kolorowy** | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

* + 1. **Oferujemy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oferowane parametry\* |
| **Zastosowanie** | Kolorowe, wielkoformatowe wydruki projektów/ planów technicznych/ map oraz ich skanowanie |  |
| **Rozmiary nośników** | od A4 do A0++ |  |
| **Interfejsy komunikacyjne** | Ethernet, USB |  |
| **Ilość wkładów drukujących** | Min. 4 |  |
| **Rodzaj nośników** | papier zwykły, papier powlekany, papier samoprzylepny, papier fotograficzny, folia, folia samoprzylepna, kalka techniczna |  |
| **Funkcje** | - automatyczna gilotyna  - kosz na wydruki |  |
| **Jakoś druku** | min. 1200x1200 dpi |  |
| **Podajnik papieru** | z rolki (1 rolka) |  |
| **Pamięć operacyjna o pojemności nie mniej niż** | 1 GB |  |
| **Pojemność wkładów atramentowych** | min. 300 ml |  |
| **Rozdzielczość skanowania** | 600 dpi |  |
| **Format skanowania / Format pliku z obrazem skanu** | wielkoformatowy min. 914x5000 mm / JPEG;PDF; |  |
| **Funkcje skanera** | - skanowanie z możliwością powiększania - możliwość zapisu skanowanych dokumentów bezpośrednio na nośniku USB  - kolor |  |
| **Materiały eksploatacyjne** | - 10 szt. kompletów wkładów drukujących; - 10 szt. rol papieru zwykłego 1118 mm x 30m (90g/m2) |  |
| **Inne** | - dostarczenie dokumentacji serwisowej (Service Manual + Parts Catalog – dopuszczalne w j. angielskim) wraz ze szkoleniem serwisowym na dostarczane urządzenie dla 1 technika  - urządzenia muszą posiadać oryginalne, fabrycznie nowe, nieregenerowane materiały eksploatacyjne producenta urządzeń  - gwarancja urządzeń z wliczonymi w cenę przeglądami (min. 1 rocznie w zakresie sprawdzenia maszyny, czyszczenia podzespołów, aktualizacji oprogramowania, oceny technicznej stanu urządzenia) i dojazdami  - obsługa gwarancyjna musi być realizowana przez autoryzowany serwis producenta urządzenia. |  |

* + 1. **Oświadczamy, że:**

1. Jesteśmy/ nie jesteśmy\*\*\*\* małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem\*\*\*\*.
2. oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku nr 2 do SIWZ – odpowiednim do zadania.
3. zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie Zamawiającego \*\*\*\*\*/ Wykonawcy\*\*\*\*\*
4. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane   
   i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na adres e-mail: ………...…………….……….\*.
8. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na adres e-mail wskazany w Rozdz. I pkt. 7 SIWZ.
9. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
10. Oświadczam/y, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.
    * 1. **Informujemy, że:**
11. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami\*\*\*\*\*\*/z pomocą Podwykonawcy\*\*\*\*\*\* tj.: ………………………….. *(nazwa firmy Podwykonawcy)*\*, który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………………….……\*
12. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej w dni robocze *(poniedziałek – piątek), w godzinach: 900 - 1500* na nr faksu ….…. lub e-mail …………………………………………...\*
13. Zaproszenia, o których mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 2 SIWZ przekazywane będą na adres   
    e-mail: ……………………\*
    * 1. **Oświadczam, że** *wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

*Uwaga:*

\* - należy wpisać,

**W przypadku parametrów należy podać dokładny parametr oferowanego urządzenia. Wpisy typu jest, ma, spełnia i inne nie podające dokładnego parametru oferowanego urządzenia, również zwykłe przekopiowanie tekstu pomiędzy kolumnami spowodują odrzucenie oferty.**

\*\* - należy wpisać do dwóch miejsc po przecinku,

\*\*\* - należy wpisać, jeżeli Wykonawca nie dokona wpisu w pkt. II Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny *termin dostawy/ minimalny okres gwarancji*

*\*\*\*\* -* niepotrzebne skreślić

\*\*\*\*\* niepotrzebne skreślić, jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie Wykonawcy

\*\*\*\*\*\* niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia pkt IV lit. a), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

Słowniczek:

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ**

***Zamawiający:***

***KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,***

ul. Nowolipie 2,

***00-150 Warszawa***

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawu do wirtualizacji (numer sprawy: WZP-5924/20/348/Ł),** prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2**.**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

                                                                                  …………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………….…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. *(miejscowość),* dnia ……………. r.                                                                                ………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.                                                                         ………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.                                                                      ………………………………

*(podpis)*